(module BGA-400-1-27mm (layer F.Cu) (tedit 59247C40)
  (solder_mask_margin 0.1)
  (clearance 0.15)
  (fp_text reference U1 (at 0 14.605) (layer F.SilkS))
  (fp_text value OSD3358 (at 0 -14.478) (layer F.Fab))
  (pad Y20 smd circle (at 12.065 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y17 smd circle (at 12.065 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y18 smd circle (at 12.065 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y19 smd circle (at 12.065 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y11 smd circle (at 12.065 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y12 smd circle (at 12.065 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y14 smd circle (at 12.065 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y13 smd circle (at 12.065 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y15 smd circle (at 12.065 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y16 smd circle (at 12.065 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y6 smd circle (at 12.065 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y7 smd circle (at 12.065 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y5 smd circle (at 12.065 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y3 smd circle (at 12.065 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y4 smd circle (at 12.065 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y2 smd circle (at 12.065 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y1 smd circle (at 12.065 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y8 smd circle (at 12.065 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y9 smd circle (at 12.065 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad Y10 smd circle (at 12.065 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W20 smd circle (at 10.795 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W17 smd circle (at 10.795 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W18 smd circle (at 10.795 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W19 smd circle (at 10.795 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W11 smd circle (at 10.795 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W12 smd circle (at 10.795 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W14 smd circle (at 10.795 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W13 smd circle (at 10.795 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W15 smd circle (at 10.795 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W16 smd circle (at 10.795 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W6 smd circle (at 10.795 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W7 smd circle (at 10.795 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W5 smd circle (at 10.795 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W3 smd circle (at 10.795 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W4 smd circle (at 10.795 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W2 smd circle (at 10.795 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W1 smd circle (at 10.795 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W8 smd circle (at 10.795 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W9 smd circle (at 10.795 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad W10 smd circle (at 10.795 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V20 smd circle (at 9.525 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V19 smd circle (at 9.525 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V18 smd circle (at 9.525 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V17 smd circle (at 9.525 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V14 smd circle (at 9.525 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V16 smd circle (at 9.525 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V15 smd circle (at 9.525 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V6 smd circle (at 9.525 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V5 smd circle (at 9.525 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V4 smd circle (at 9.525 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V2 smd circle (at 9.525 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V1 smd circle (at 9.525 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V3 smd circle (at 9.525 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V7 smd circle (at 9.525 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V9 smd circle (at 9.525 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V8 smd circle (at 9.525 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V10 smd circle (at 9.525 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V12 smd circle (at 9.525 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V11 smd circle (at 9.525 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad V13 smd circle (at 9.525 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U20 smd circle (at 8.255 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U19 smd circle (at 8.255 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U18 smd circle (at 8.255 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U17 smd circle (at 8.255 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U14 smd circle (at 8.255 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U16 smd circle (at 8.255 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U15 smd circle (at 8.255 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U6 smd circle (at 8.255 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U5 smd circle (at 8.255 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U4 smd circle (at 8.255 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U2 smd circle (at 8.255 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U1 smd circle (at 8.255 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U3 smd circle (at 8.255 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U7 smd circle (at 8.255 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U9 smd circle (at 8.255 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U8 smd circle (at 8.255 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U10 smd circle (at 8.255 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U12 smd circle (at 8.255 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U11 smd circle (at 8.255 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad U13 smd circle (at 8.255 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T20 smd circle (at 6.985 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T19 smd circle (at 6.985 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T18 smd circle (at 6.985 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T17 smd circle (at 6.985 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T14 smd circle (at 6.985 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T16 smd circle (at 6.985 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T15 smd circle (at 6.985 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T6 smd circle (at 6.985 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T5 smd circle (at 6.985 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T4 smd circle (at 6.985 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T2 smd circle (at 6.985 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T1 smd circle (at 6.985 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T3 smd circle (at 6.985 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T7 smd circle (at 6.985 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T9 smd circle (at 6.985 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T8 smd circle (at 6.985 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T10 smd circle (at 6.985 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T12 smd circle (at 6.985 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T11 smd circle (at 6.985 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad T13 smd circle (at 6.985 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R20 smd circle (at 5.715 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R19 smd circle (at 5.715 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R18 smd circle (at 5.715 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R17 smd circle (at 5.715 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R14 smd circle (at 5.715 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R16 smd circle (at 5.715 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R15 smd circle (at 5.715 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R6 smd circle (at 5.715 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R5 smd circle (at 5.715 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R4 smd circle (at 5.715 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R2 smd circle (at 5.715 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R1 smd circle (at 5.715 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R3 smd circle (at 5.715 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R7 smd circle (at 5.715 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R9 smd circle (at 5.715 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R8 smd circle (at 5.715 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R10 smd circle (at 5.715 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R12 smd circle (at 5.715 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R11 smd circle (at 5.715 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad R13 smd circle (at 5.715 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P20 smd circle (at 4.445 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P19 smd circle (at 4.445 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P18 smd circle (at 4.445 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P17 smd circle (at 4.445 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P14 smd circle (at 4.445 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P16 smd circle (at 4.445 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P15 smd circle (at 4.445 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P6 smd circle (at 4.445 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P5 smd circle (at 4.445 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P4 smd circle (at 4.445 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P2 smd circle (at 4.445 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P1 smd circle (at 4.445 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P3 smd circle (at 4.445 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P7 smd circle (at 4.445 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P9 smd circle (at 4.445 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P8 smd circle (at 4.445 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P10 smd circle (at 4.445 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P12 smd circle (at 4.445 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P11 smd circle (at 4.445 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad P13 smd circle (at 4.445 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N20 smd circle (at 3.175 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N19 smd circle (at 3.175 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N18 smd circle (at 3.175 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N17 smd circle (at 3.175 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N14 smd circle (at 3.175 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N16 smd circle (at 3.175 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N15 smd circle (at 3.175 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N6 smd circle (at 3.175 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N5 smd circle (at 3.175 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N4 smd circle (at 3.175 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N2 smd circle (at 3.175 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N1 smd circle (at 3.175 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N3 smd circle (at 3.175 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N7 smd circle (at 3.175 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N9 smd circle (at 3.175 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N8 smd circle (at 3.175 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N10 smd circle (at 3.175 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N12 smd circle (at 3.175 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N11 smd circle (at 3.175 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad N13 smd circle (at 3.175 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M20 smd circle (at 1.905 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M19 smd circle (at 1.905 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M18 smd circle (at 1.905 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M17 smd circle (at 1.905 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M14 smd circle (at 1.905 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M16 smd circle (at 1.905 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M15 smd circle (at 1.905 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M6 smd circle (at 1.905 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M5 smd circle (at 1.905 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M4 smd circle (at 1.905 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M2 smd circle (at 1.905 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M1 smd circle (at 1.905 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M3 smd circle (at 1.905 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M7 smd circle (at 1.905 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M9 smd circle (at 1.905 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M8 smd circle (at 1.905 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M10 smd circle (at 1.905 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M12 smd circle (at 1.905 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M11 smd circle (at 1.905 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad M13 smd circle (at 1.905 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L20 smd circle (at 0.635 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L19 smd circle (at 0.635 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L18 smd circle (at 0.635 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L17 smd circle (at 0.635 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L14 smd circle (at 0.635 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L16 smd circle (at 0.635 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L15 smd circle (at 0.635 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L6 smd circle (at 0.635 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L5 smd circle (at 0.635 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L4 smd circle (at 0.635 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L2 smd circle (at 0.635 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L1 smd circle (at 0.635 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L3 smd circle (at 0.635 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L7 smd circle (at 0.635 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L9 smd circle (at 0.635 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L8 smd circle (at 0.635 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L10 smd circle (at 0.635 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L12 smd circle (at 0.635 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L11 smd circle (at 0.635 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad L13 smd circle (at 0.635 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K20 smd circle (at -0.635 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K19 smd circle (at -0.635 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K18 smd circle (at -0.635 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K17 smd circle (at -0.635 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K16 smd circle (at -0.635 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K15 smd circle (at -0.635 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K14 smd circle (at -0.635 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K13 smd circle (at -0.635 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K12 smd circle (at -0.635 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K11 smd circle (at -0.635 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K10 smd circle (at -0.635 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K9 smd circle (at -0.635 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K8 smd circle (at -0.635 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K7 smd circle (at -0.635 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K6 smd circle (at -0.635 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K1 smd circle (at -0.635 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K4 smd circle (at -0.635 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K3 smd circle (at -0.635 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K5 smd circle (at -0.635 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad K2 smd circle (at -0.635 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J20 smd circle (at -1.905 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J19 smd circle (at -1.905 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J18 smd circle (at -1.905 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J17 smd circle (at -1.905 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J16 smd circle (at -1.905 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J15 smd circle (at -1.905 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J14 smd circle (at -1.905 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J13 smd circle (at -1.905 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J12 smd circle (at -1.905 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J11 smd circle (at -1.905 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J10 smd circle (at -1.905 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J9 smd circle (at -1.905 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J8 smd circle (at -1.905 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J7 smd circle (at -1.905 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J6 smd circle (at -1.905 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J1 smd circle (at -1.905 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J4 smd circle (at -1.905 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J3 smd circle (at -1.905 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J5 smd circle (at -1.905 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad J2 smd circle (at -1.905 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H20 smd circle (at -3.175 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H19 smd circle (at -3.175 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H18 smd circle (at -3.175 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H17 smd circle (at -3.175 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H16 smd circle (at -3.175 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H15 smd circle (at -3.175 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H14 smd circle (at -3.175 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H13 smd circle (at -3.175 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H12 smd circle (at -3.175 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H11 smd circle (at -3.175 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H10 smd circle (at -3.175 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H9 smd circle (at -3.175 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H8 smd circle (at -3.175 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H7 smd circle (at -3.175 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H6 smd circle (at -3.175 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H1 smd circle (at -3.175 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H4 smd circle (at -3.175 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H3 smd circle (at -3.175 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H5 smd circle (at -3.175 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad H2 smd circle (at -3.175 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G20 smd circle (at -4.445 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G19 smd circle (at -4.445 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G18 smd circle (at -4.445 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G17 smd circle (at -4.445 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G16 smd circle (at -4.445 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G15 smd circle (at -4.445 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G14 smd circle (at -4.445 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G13 smd circle (at -4.445 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G12 smd circle (at -4.445 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G11 smd circle (at -4.445 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G10 smd circle (at -4.445 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G9 smd circle (at -4.445 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G8 smd circle (at -4.445 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G7 smd circle (at -4.445 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G6 smd circle (at -4.445 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G1 smd circle (at -4.445 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G4 smd circle (at -4.445 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G3 smd circle (at -4.445 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G5 smd circle (at -4.445 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad G2 smd circle (at -4.445 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F20 smd circle (at -5.715 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F19 smd circle (at -5.715 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F18 smd circle (at -5.715 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F17 smd circle (at -5.715 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F16 smd circle (at -5.715 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F15 smd circle (at -5.715 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F14 smd circle (at -5.715 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F13 smd circle (at -5.715 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F12 smd circle (at -5.715 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F11 smd circle (at -5.715 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F10 smd circle (at -5.715 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F9 smd circle (at -5.715 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F8 smd circle (at -5.715 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F7 smd circle (at -5.715 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F6 smd circle (at -5.715 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F1 smd circle (at -5.715 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F4 smd circle (at -5.715 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F3 smd circle (at -5.715 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F5 smd circle (at -5.715 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad F2 smd circle (at -5.715 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E20 smd circle (at -6.985 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E19 smd circle (at -6.985 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E18 smd circle (at -6.985 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E17 smd circle (at -6.985 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E16 smd circle (at -6.985 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E15 smd circle (at -6.985 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E14 smd circle (at -6.985 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E13 smd circle (at -6.985 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E12 smd circle (at -6.985 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E11 smd circle (at -6.985 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E10 smd circle (at -6.985 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E9 smd circle (at -6.985 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E8 smd circle (at -6.985 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E7 smd circle (at -6.985 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E6 smd circle (at -6.985 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E1 smd circle (at -6.985 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E4 smd circle (at -6.985 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E3 smd circle (at -6.985 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E5 smd circle (at -6.985 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad E2 smd circle (at -6.985 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D20 smd circle (at -8.255 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D19 smd circle (at -8.255 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D18 smd circle (at -8.255 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D17 smd circle (at -8.255 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D16 smd circle (at -8.255 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D15 smd circle (at -8.255 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D14 smd circle (at -8.255 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D13 smd circle (at -8.255 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D12 smd circle (at -8.255 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D11 smd circle (at -8.255 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D10 smd circle (at -8.255 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D9 smd circle (at -8.255 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D8 smd circle (at -8.255 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D7 smd circle (at -8.255 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D6 smd circle (at -8.255 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D1 smd circle (at -8.255 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D4 smd circle (at -8.255 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D3 smd circle (at -8.255 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D5 smd circle (at -8.255 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad D2 smd circle (at -8.255 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C20 smd circle (at -9.525 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C19 smd circle (at -9.525 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C18 smd circle (at -9.525 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C17 smd circle (at -9.525 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C16 smd circle (at -9.525 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C15 smd circle (at -9.525 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C14 smd circle (at -9.525 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C13 smd circle (at -9.525 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C12 smd circle (at -9.525 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C11 smd circle (at -9.525 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C10 smd circle (at -9.525 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C9 smd circle (at -9.525 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C8 smd circle (at -9.525 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C7 smd circle (at -9.525 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C6 smd circle (at -9.525 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C1 smd circle (at -9.525 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C4 smd circle (at -9.525 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C3 smd circle (at -9.525 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C5 smd circle (at -9.525 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad C2 smd circle (at -9.525 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B20 smd circle (at -10.795 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B19 smd circle (at -10.795 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B18 smd circle (at -10.795 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B17 smd circle (at -10.795 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B16 smd circle (at -10.795 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B15 smd circle (at -10.795 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B14 smd circle (at -10.795 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B13 smd circle (at -10.795 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B12 smd circle (at -10.795 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B11 smd circle (at -10.795 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B10 smd circle (at -10.795 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B9 smd circle (at -10.795 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B8 smd circle (at -10.795 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B7 smd circle (at -10.795 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B6 smd circle (at -10.795 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B1 smd circle (at -10.795 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B4 smd circle (at -10.795 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B3 smd circle (at -10.795 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B5 smd circle (at -10.795 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad B2 smd circle (at -10.795 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A20 smd circle (at -12.065 -12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A19 smd circle (at -12.065 -10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A18 smd circle (at -12.065 -9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A17 smd circle (at -12.065 -8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A16 smd circle (at -12.065 -6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A15 smd circle (at -12.065 -5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A14 smd circle (at -12.065 -4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A13 smd circle (at -12.065 -3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A12 smd circle (at -12.065 -1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A11 smd circle (at -12.065 -0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A10 smd circle (at -12.065 0.635 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A9 smd circle (at -12.065 1.905 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A8 smd circle (at -12.065 3.175 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A7 smd circle (at -12.065 4.445 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A6 smd circle (at -12.065 5.715 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A5 smd circle (at -12.065 6.985 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A4 smd circle (at -12.065 8.255 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A3 smd circle (at -12.065 9.525 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A2 smd circle (at -12.065 10.795 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (pad A1 smd circle (at -12.065 12.065 45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (clearance 0.15) (thermal_width 0.25401) (thermal_gap 0.2535))
  (model Housings_DFN_QFN.3dshapes/QFN-32-1EP_5x5mm_Pitch0.5mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 5.4 5.4 3.11))
    (rotate (xyz 0 0 270))
  )
)
