(module Crystal_C_0402 (layer F.Cu) (tedit 5925B005)
  (descr "Capacitor SMD 0402, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 0402")
  (solder_mask_margin 0.1)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Crystal_C_0402 (at 0 1.7) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 0.5 0) (size 0.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -0.5 0) (size 0.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0402.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
