(module Crystal_SMD_32.768kHz_2Pads (layer F.Cu) (tedit 5924B7F2)
  (descr "Ceramic SMD crystal, 5.0x3.2mm, 2 Pads")
  (tags "crystal oscillator quartz SMD SMT 5032")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Crystal_SMD_32.768kHz_2Pads (at 0 2.9) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Crystals.3dshapes/Crystal_SMD_5032_4Pads.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.55 0.55 0.55))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
