(module Crystal_SMD_7A_2Pads (layer F.Cu) (tedit 5924ADEC)
  (descr "Ceramic SMD crystal, 5.0x3.2mm, 2 Pads")
  (tags "crystal oscillator quartz SMD SMT 5032")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y3 (at 0 -2.8 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 7A-24.000MAAJ-T (at 0 2.9) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 1.85 0) (size 1.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.85 0) (size 1.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Crystals.3dshapes/Crystal_SMD_5032_2Pads.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.34 0.34 0.34))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
