(module Crystal_SMD_ASDMB_4Pads (layer F.Cu) (tedit 5926F04C)
  (descr "Ceramic SMD crystal, 2.5x2.0mm, 4 Pads, http://www.txccrystal.com/images/pdf/8z-accuracy.pdf")
  (tags "crystal oscillator quartz SMD SMT 5032")
  (attr smd)
  (fp_text reference OSC1 (at 0 -3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ASDMB (at 0 2.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.825 0.675) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.825 0.675) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.825 -0.675) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.825 -0.675) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Crystals.3dshapes/Crystal_SMD_2520_4Pads.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
