(module EMMCxxG-S100 (layer F.Cu) (tedit 5931879C)
  (tags "153-Pin BGA")
  (attr smd)
  (fp_text reference U5 (at 10.965 2.695 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value EMMC**G-S100 (at 3.25 -10) (layer F.Fab))
  (pad A1 smd circle (at 0 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B1 smd circle (at 0.5 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C1 smd circle (at 1 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad D1 smd circle (at 1.5 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad E1 smd circle (at 2 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015) (thermal_gap 0.0001))
  (pad F1 smd circle (at 2.5 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad G1 smd circle (at 3 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad H1 smd circle (at 3.5 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad J1 smd circle (at 4 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad K1 smd circle (at 4.5 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad L1 smd circle (at 5 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M1 smd circle (at 5.5 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N1 smd circle (at 6 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P1 smd circle (at 6.5 0 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad A2 smd circle (at 0 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.0015))
  (pad B2 smd circle (at 0.5 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C2 smd circle (at 1 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad D2 smd circle (at 1.5 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad E2 smd circle (at 2 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad F2 smd circle (at 2.5 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad G2 smd circle (at 3 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad H2 smd circle (at 3.5 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad J2 smd circle (at 4 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad K2 smd circle (at 4.5 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad L2 smd circle (at 5 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M2 smd circle (at 5.5 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N2 smd circle (at 6 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P2 smd circle (at 6.5 -0.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015) (thermal_gap 0.254))
  (pad A3 smd circle (at 0 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B3 smd circle (at 0.5 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C3 smd circle (at 1 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad D3 smd circle (at 1.5 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad E3 smd circle (at 2 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad F3 smd circle (at 2.5 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad G3 smd circle (at 3 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad H3 smd circle (at 3.5 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad J3 smd circle (at 4 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad K3 smd circle (at 4.5 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad L3 smd circle (at 5 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M3 smd circle (at 5.5 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N3 smd circle (at 6 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P3 smd circle (at 6.5 -1 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad A4 smd circle (at 0 -1.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B4 smd circle (at 0.5 -1.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C4 smd circle (at 1 -1.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad D4 smd circle (at 1.5 -1.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M4 smd circle (at 5.5 -1.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N4 smd circle (at 6 -1.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P4 smd circle (at 6.5 -1.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015) (thermal_gap 0.254))
  (pad A5 smd circle (at 0 -2 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B5 smd circle (at 0.5 -2 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C5 smd circle (at 1 -2 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad E5 smd circle (at 2 -2 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad F5 smd circle (at 2.5 -2 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad G5 smd circle (at 3 -2 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad H5 smd circle (at 3.5 -2 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad J5 smd circle (at 4 -2 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad K5 smd circle (at 4.5 -2 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M5 smd circle (at 5.5 -2 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N5 smd circle (at 6 -2 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P5 smd circle (at 6.5 -2 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.05))
  (pad A6 smd circle (at 0 -2.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B6 smd circle (at 0.5 -2.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C6 smd circle (at 1 -2.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad E6 smd circle (at 2 -2.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad K6 smd circle (at 4.5 -2.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M6 smd circle (at 5.5 -2.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N6 smd circle (at 6 -2.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P6 smd circle (at 6.5 -2.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015) (thermal_gap 0.254))
  (pad A7 smd circle (at 0 -3 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B7 smd circle (at 0.5 -3 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C7 smd circle (at 1 -3 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad E7 smd circle (at 2 -3 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad K7 smd circle (at 4.5 -3 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M7 smd circle (at 5.5 -3 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N7 smd circle (at 6 -3 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P7 smd circle (at 6.5 -3 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad A8 smd circle (at 0 -3.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B8 smd circle (at 0.5 -3.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C8 smd circle (at 1 -3.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad E8 smd circle (at 2 -3.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad K8 smd circle (at 4.5 -3.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M8 smd circle (at 5.5 -3.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N8 smd circle (at 6 -3.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P8 smd circle (at 6.5 -3.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad A9 smd circle (at 0 -4 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B9 smd circle (at 0.5 -4 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C9 smd circle (at 1 -4 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad E9 smd circle (at 2 -4 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad K9 smd circle (at 4.5 -4 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M9 smd circle (at 5.5 -4 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N9 smd circle (at 6 -4 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P9 smd circle (at 6.5 -4 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad A10 smd circle (at 0 -4.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B10 smd circle (at 0.5 -4.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C10 smd circle (at 1 -4.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad E10 smd circle (at 2 -4.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad F10 smd circle (at 2.5 -4.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad G10 smd circle (at 3 -4.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad H10 smd circle (at 3.5 -4.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad J10 smd circle (at 4 -4.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad K10 smd circle (at 4.5 -4.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M10 smd circle (at 5.5 -4.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N10 smd circle (at 6 -4.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P10 smd circle (at 6.5 -4.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad A11 smd circle (at 0 -5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B11 smd circle (at 0.5 -5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C11 smd circle (at 1 -5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M11 smd circle (at 5.5 -5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N11 smd circle (at 6 -5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P11 smd circle (at 6.5 -5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad A12 smd circle (at 0 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B12 smd circle (at 0.5 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C12 smd circle (at 1 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad D12 smd circle (at 1.5 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad E12 smd circle (at 2 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad F12 smd circle (at 2.5 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad G12 smd circle (at 3 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad H12 smd circle (at 3.5 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad J12 smd circle (at 4 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad K12 smd circle (at 4.5 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad L12 smd circle (at 5 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M12 smd circle (at 5.5 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N12 smd circle (at 6 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P12 smd circle (at 6.5 -5.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad A13 smd circle (at 0 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B13 smd circle (at 0.5 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C13 smd circle (at 1 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad D13 smd circle (at 1.5 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad E13 smd circle (at 2 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad F13 smd circle (at 2.5 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad G13 smd circle (at 3 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad H13 smd circle (at 3.5 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad J13 smd circle (at 4 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad K13 smd circle (at 4.5 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad L13 smd circle (at 5 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M13 smd circle (at 5.5 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N13 smd circle (at 6 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P13 smd circle (at 6.5 -6 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad A14 smd circle (at 0 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad B14 smd circle (at 0.5 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad C14 smd circle (at 1 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad D14 smd circle (at 1.5 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad E14 smd circle (at 2 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad F14 smd circle (at 2.5 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad G14 smd circle (at 3 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad H14 smd circle (at 3.5 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad J14 smd circle (at 4 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad K14 smd circle (at 4.5 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad L14 smd circle (at 5 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad M14 smd circle (at 5.5 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad N14 smd circle (at 6 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (pad P14 smd circle (at 6.5 -6.5 180) (size 0.244 0.244) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1015) (clearance 0.1015))
  (model Housings_DFN_QFN.3dshapes/QFN-32-1EP_5x5mm_Pitch0.5mm.wrl
    (at (xyz 0.127953 0.127953 0))
    (scale (xyz 2.3 2.6 1))
    (rotate (xyz 0 0 270))
  )
)
