(module CPAK8 (layer F.Cu) (tedit 59C2DB16)
  (fp_text reference CP3 (at -5.461 2.667) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "47 pF" (at 0 0.127) (layer F.Fab) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.905 -1.524) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 -1.524) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 -1.524) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 -1.524) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.905 1.524) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.635 1.524) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.635 1.524) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.905 1.524) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -3.175 0) (size 1 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.175 0) (size 1 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
