(module FA-328_Crystal (layer F.Cu) (tedit 599DD072)
  (fp_text reference SMD (at 0 5) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value FA-328_Crystal (at 0 -4.8) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.1 0.8) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.1 0.8) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.1 -0.8) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.1 -0.8) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
