(module MSOP10-EP (layer F.Cu) (tedit 55117231)
  (descr "MSOP10-EP 10pins, exposed pad, pitch 0.5mm")
  (attr smd)
  (fp_text reference MSOP10-EP (at 0 -0.635) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 0.762) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.016 2.2225) (size 0.26924 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.508 2.2225) (size 0.26924 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 2.2225) (size 0.26924 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.508 2.2225) (size 0.26924 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.016 2.2225) (size 0.26924 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.016 -2.2225) (size 0.26924 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.508 -2.2225) (size 0.26924 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 -2.2225) (size 0.26924 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.508 -2.2225) (size 0.26924 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -1.016 -2.2225) (size 0.26924 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -0.508 -0.508) (size 0.508 0.508) (drill 0.254) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -0.508 0.508) (size 0.508 0.508) (drill 0.254) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0.508 0.508) (size 0.508 0.508) (drill 0.254) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0.508 -0.508) (size 0.508 0.508) (drill 0.254) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
