(module SSOP10 (layer F.Cu) (tedit 5500BB9A)
  (attr smd)
  (fp_text reference SSOP10 (at 0 -0.762) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 0.508) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.30048 2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.66548 2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.00508 2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.62992 2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.29032 2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.30048 -2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.64008 -2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.00762 -2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.65532 -2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -1.30302 -2.794) (size 0.4318 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/cms_so14.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.25 0.35 0.25))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
