(module TLP292_4_SO16 (layer F.Cu) (tedit 599EE6B2)
  (fp_text reference REF** (at 0 6.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TLP292_4_SO16 (at 0 -6.75) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.15 -4.445) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.15 -3.175) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.15 -1.905) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.15 -0.635) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -3.15 0.635) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.15 1.905) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.15 3.175) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.15 4.445) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 3.15 4.445) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.15 3.175) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 3.15 1.905) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 3.15 0.635) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 3.15 -0.635) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 3.15 -1.905) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 3.15 -3.175) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 3.15 -4.445) (size 1.2 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
