(module TO-277A (layer F.Cu) (tedit 55705ED0)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.937) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO-277A (at 0 5.715) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 4.8 4.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.04 3.805) (size 1.4 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.04 3.805) (size 1.4 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model /home/aleph/workspace/Lulzbot_Custom_PCB/layout/modules/packages3d/V10P10.wrl
    (at (xyz 0 -0.0409 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
