(module TSSOP20 (layer F.Cu) (tedit 551170FC)
  (attr smd)
  (fp_text reference TSSOP20 (at -0.02032 -1.22936) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.18034 1.45034) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.92354 2.84988 180) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.2733 2.84988 180) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.62306 2.84988 180) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.97282 2.84988 180) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.32258 2.84988 180) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.32258 2.84988 180) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.97282 2.84988 180) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.62306 2.84988 180) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.2733 2.84988 180) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.92354 2.84988 180) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.92354 -2.84988) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.2733 -2.84988) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.62306 -2.84988) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.97282 -2.84988) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0.32258 -2.84988) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -0.32258 -2.84988) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.97282 -2.84988) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -1.62306 -2.84988) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -2.2733 -2.84988) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -2.92354 -2.84988) (size 0.39878 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
