(module T_78604_9JC (layer F.Cu) (tedit 599EDCC7)
  (fp_text reference REF** (at 0 6.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value T_78604_9JC (at 0 -6.5) (layer F.Fab))
  (pad "" smd rect (at 5.75 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.8 -2.54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 5.75 2.54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -5.75 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.75 -2.54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.75 2.54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
