(module USB_A_FP (layer F.Cu) (tedit 59C93F46)
  (fp_text reference P3 (at 0 3.375) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB_A_FP (at 0 0) (layer F.Fab) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.5 -2.71) (size 1.6 1.6) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1 -2.71) (size 1.6 1.6) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1 -2.71) (size 1.6 1.6) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.5 -2.71) (size 1.6 1.6) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6.57 0) (size 4 4) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.57 0) (size 4 4) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
)
