(module USB_B_2 (layer F.Cu) (tedit 551AAC43)
  (tags USB)
  (fp_text reference J1 (at 7.97306 2.8702 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 -4.699) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -4.699) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 -2.70002) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 -2.70002) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.99948 0) (size 2.70002 2.70002) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -5.99948 0) (size 2.70002 2.70002) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model connectors/USB_type_B.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
