(module XTAL (layer F.Cu) (tedit 5575CA63)
  (tags "CRYSTAL XTAL")
  (attr smd)
  (fp_text reference XTAL (at 0 -4.0005) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 4.0005) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 smd rect (at -1.09982 -0.8001) (size 1.39954 1.15062) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.09982 -0.8001) (size 1.39954 1.15062) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.09982 0.8001) (size 1.39954 1.15062) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.09982 0.8001) (size 1.39954 1.15062) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
