(module Rotary_Encoder locked (layer F.Cu) (tedit 57F27227)
  (fp_text reference EN1 (at 0.135 -1) (layer F.SilkS))
  (fp_text value EC11E15244B2 (at -0.5 -8.62) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.5 -3.5) (size 1.25 1.25) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.5 -1) (size 1.25 1.25) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.5 1.5) (size 1.25 1.25) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 -6.5) (size 3.375 3.375) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 4.5) (size 3.375 3.375) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7 1.5) (size 1.25 1.25) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7 -3.5) (size 1.25 1.25) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
)
