(module SD_Card_Receptacle (layer F.Cu) (tedit 57DACB5B)
  (fp_text reference REF** (at 0 24.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SD_Card_Receptacle (at 0 26.5) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 4.37388 0.7493) (size 1.00076 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.87452 0.7493) (size 1.00076 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.62484 0.7493) (size 1.00076 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -3.1242 0.7493) (size 1.00076 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -5.6261 0.7493) (size 1.00076 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -8.04926 0.7493) (size 1.00076 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -9.75106 0.7493) (size 1.00076 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 9.37514 0.7493) (size 1.00076 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -13.64996 24.05126) (size 1.50114 2.79908) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 13.64996 24.05126) (size 1.50114 2.79908) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -13.64996 2.55016) (size 1.50114 2.79908) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 11.45032 2.55016) (size 1.50114 2.79908) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 6.87578 0.7493) (size 1.00076 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -11.049 0.7493) (size 0.70104 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -12.25042 0.7493) (size 0.70104 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -11.50112 3.55092) (size 1.0922 1.0922) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 9.4996 3.55092) (size 1.6002 1.6002) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
