(module SOT-666 (layer F.Cu) (tedit 57ED4CF3)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference Z1 (at 0 -2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ZENER_4_CHANNEL (at 0 2) (layer F.Fab))
  (pad 6 smd rect (at 0.725 -0.5 90) (size 0.3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.725 0 90) (size 0.3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.725 0.5 90) (size 0.3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.725 0.5 90) (size 0.3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.725 0 90) (size 0.3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.725 -0.5 90) (size 0.3 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd_qfn/dfn6-3x3.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.5 0.5 0.8))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
