(module 3557-2 (layer F.Cu) (tedit 55118F20)
  (fp_text reference 3557-2 (at 0 -4.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 4.5) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.735 -1.7) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.735 1.7) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.735 -1.7) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.735 1.7) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model /home/aleph/workspace/Lulzbot_Custom_PCB/layout/modules/packages3d/fuse_holder.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
