(module MSOP8 (layer F.Cu) (tedit 59BC046A)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MSOP8 (at 0 -3.6) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.975 2.105) (size 0.42 0.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.325 2.105) (size 0.42 0.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.325 2.105) (size 0.42 0.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.975 2.105) (size 0.42 0.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.975 -2.105) (size 0.42 0.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.325 -2.105) (size 0.42 0.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.325 -2.105) (size 0.42 0.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.975 -2.105) (size 0.42 0.89) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
