(module RPAK8 (layer F.Cu) (tedit 59BC1EB4)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RPAK8 (at 0 -1.8) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.75 0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.25 0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.75 0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.25 0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.25 0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.75 0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.25 0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.75 0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.75 -0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.25 -0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.75 -0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.25 -0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.25 -0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.75 -0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.25 -0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -1.75 -0.65) (size 0.35 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
