(module USB_A_TH (layer F.Cu) (tedit 5A8319DC)
  (fp_text reference REF** (at -10.5 10.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB_A_TH (at -9.9 -10.4) (layer F.Fab))
  (pad 3 thru_hole circle (at -13 -1) (size 1.524 1.524) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -13 1) (size 1.524 1.524) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -13 -3.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -13 3.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -10.3 6.5) (size 3.5 3.5) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -10.3 -6.5) (size 3.5 3.5) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
)
