(module 3557-2-Fuseholder (layer F.Cu) (tedit 5908E373)
  (descr "Fuseholder, 5x20, open, horizontal, Type-II, lateral,")
  (tags "Fuseholder, 5x20, open, horizontal, Type-II, lateral, Sicherungshalter, offen,")
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 3557-2-Fuseholder (at -1.27 6.35) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.735 -1.7) (size 2.1 2.1) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.735 1.7) (size 2.1 2.1) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.735 -1.7) (size 2.1 2.1) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.735 1.7) (size 2.1 2.1) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
