(module Ethernet-LPJ0011BBNL (layer F.Cu) (tedit 58FA76D4)
  (fp_text reference REF** (at 0 -9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Ethernet-LPJ0011BBNL (at 0 -10.5) (layer F.Fab))
  (pad "" thru_hole circle (at 5.715 0) (size 3.8 3.8) (drill 3.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -5.715 0) (size 3.8 3.8) (drill 3.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.875 -3.05) (size 2.357 2.357) (drill 2.28) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -7.875 -3.05) (size 2.357 2.357) (drill 2.28) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 6.325 3.38) (size 1.597 1.597) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.785 4.9) (size 1.597 1.597) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -3.785 3.38) (size 1.597 1.597) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -6.325 4.9) (size 1.597 1.597) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.445 -7.27) (size 1.577 1.577) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.175 -4.73) (size 1.577 1.577) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.905 -7.27) (size 1.577 1.577) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.635 -4.73) (size 1.577 1.577) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 -7.27) (size 1.577 1.577) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.905 -4.73) (size 1.577 1.577) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.175 -7.27) (size 1.577 1.577) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.445 -4.73) (size 1.577 1.577) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
