(module Ferrite_Bead_0805 (layer F.Cu) (tedit 591C8F77)
  (descr "Neosid, Inductor, SM0603CG, Festinduktivitaet, SMD,")
  (tags "Neosid, Inductor, SM0603CG, Festinduktivitaet, SMD,")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.09906 -2.30124) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Ferrite_Bead_0805 (at -0.20066 2.70002) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 0.9 0) (size 0.8 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.9 0) (size 0.8 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
