(module Ferrite_Bead_1812 (layer F.Cu) (tedit 591096E4)
  (descr "Resistor SMD 1812, flow soldering, Panasonic (see ERJ12)")
  (tags "resistor 1812")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.175) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Ferrite_Bead_1812 (at 0 3.175) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.625 0) (size 1.75 3.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.625 0) (size 1.75 3.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Resistors_SMD.3dshapes/R_2512.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
