(module JTAG (layer F.Cu) (tedit 58FA6A4B)
  (descr "Molex Slimstack receptacle 02X10 contacts 0.5mm pitch 1.5mm height")
  (tags "Slimstack 1.5mm 02x10 0.5mm pitch")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 5.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JTAG (at 0 -5.25) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 5.715 -2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.715 2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4.445 -2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4.445 2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.175 -2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.175 2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.905 -2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.905 2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.635 -2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.635 2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.635 -2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.635 2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.905 -2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.905 2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.175 -2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -3.175 2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -4.445 -2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -4.445 2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -5.715 -2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -5.715 2.7) (size 0.7 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
