(module KMR_SW_SPST_EVQP7A (layer F.Cu) (tedit 58F9179C)
  (descr "Light Touch Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value KMR_SW_SPST_EVQP7A (at 0 3.25) (layer F.Fab))
  (pad 3 smd rect (at 2.045 -0.8) (size 0.89 1.015) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.045 -0.8) (size 0.89 1.015) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.045 0.8) (size 0.89 1.015) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.045 0.8) (size 0.89 1.015) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
