(module PINHEAD1-4 (layer F.Cu) (tedit 5575C05B)
  (attr virtual)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.207) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PINHEAD1-4 (at 0 3.81) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -1.27 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (model /home/aleph/workspace/Lulzbot_Custom_PCB/layout/modules/packages3d/molex_4pin.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
