(module QFN36_5X6 (layer F.Cu) (tedit 590CE8B0)
  (fp_text reference U201 (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TMC2130 (at 0 -0.75) (layer F.SilkS))
  (pad 37 thru_hole circle (at 1.3 1.7) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 0 1.7) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at -1.3 1.7) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 0.65 0.85) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at -0.65 0.85) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 1.3 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at -1.3 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 0.65 -0.85) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at -0.65 -0.85) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 1.3 -1.7) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 0 -1.7) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at -1.3 -1.7) (size 0.4 0.4) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 0 0) (size 3.6 4.6) (layers *.Mask F.Cu F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at -2.69748 2.2479 90) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.69748 1.74752 90) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -2.69748 1.24968 90) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.69748 0.7493 90) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.69748 0.24892 90) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.69748 -0.24892 90) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.69748 -0.7493 90) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.69748 -1.24968 90) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.69748 -1.74752 90) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.69748 -2.2479 90) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -1.74752 -3.19786) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at -1.24968 -3.19786) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -0.7493 -3.19786) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -0.24892 -3.19786) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 0.24892 -3.19786) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 0.7493 -3.19786) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 1.24968 -3.19786) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 1.74752 -3.19786) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 2.69748 -2.2479 270) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 2.69748 -1.74752 270) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 2.69748 -1.24968 270) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 2.69748 -0.7493 270) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 2.69748 -0.24892 270) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 2.69748 0.24892 270) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 2.69748 0.7493 270) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 2.69748 1.24968 270) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 2.69748 1.74752 270) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 2.69748 2.2479 270) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 1.74752 3.19786 180) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 1.24968 3.19786 180) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 0.7493 3.19786 180) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0.24892 3.19786 180) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.24892 3.19786 180) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.7493 3.19786 180) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.24968 3.19786 180) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.74752 3.19786 180) (size 0.24892 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
