(module SCHA5B0200 (layer F.Cu) (tedit 58F8DD59)
  (fp_text reference REF** (at -10.16 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SCHA5B0200 (at 0 -16.51) (layer F.Fab))
  (pad 15 smd rect (at 7.1875 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -7.1875 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -7.1875 -1.265) (size 0.9 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 7.1875 -1.265) (size 0.9 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -7.1875 -1.965) (size 0.9 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 7.1875 -1.965) (size 0.9 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 7.1875 -2.665) (size 0.9 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7.1875 -2.665) (size 0.9 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 7.1875 -3.365) (size 0.9 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -7.1875 -3.365) (size 0.9 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 7.1875 -9.7) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -7.1875 -11) (size 0.9 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -5.975 -13.35) (size 0.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -3.425 -13.925) (size 1.2 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.575 -13.925) (size 1.2 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.775 -13.35) (size 0.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
