(module SK-DO-214AB (layer F.Cu) (tedit 58F7A848)
  (attr smd)
  (fp_text reference SK-DO-214AB (at 0 -3.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 3.8) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.302 0) (size 1.778 5.08) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.302 0) (size 1.778 5.08) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
