(module SK-DO-214AC (layer F.Cu) (tedit 58F7A82E)
  (attr smd)
  (fp_text reference SK-DO-214AC (at 0 -3.0988) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 3.29946) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.032 0) (size 1.778 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.032 0) (size 1.778 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
