(module SM8040 (layer F.Cu) (tedit 551172C1)
  (attr smd)
  (fp_text reference SM8040 (at 0 -5.99948) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 7.00024) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.99898 0) (size 2.60096 6.59892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.99898 0) (size 2.60096 6.59892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model /home/aleph/workspace/Lulzbot_Custom_PCB/layout/modules/packages3d/VLP8040.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
