(module SOT-23-5 (layer F.Cu) (tedit 58A20C20)
  (descr "5-pin SOT23 package")
  (tags SOT-23-5)
  (attr smd)
  (fp_text reference U? (at -1.2446 2.0574) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SN74LVC1G07 (at -0.05 2.35) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.1 -0.95) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.1 0) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.1 0.95) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.1 0.95) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.1 -0.95) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Housings_SOT-23_SOT-143_TSOT-6.3dshapes/SOT-23-5.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
