(module SW-VERTICAL (layer F.Cu) (tedit 557721CA)
  (fp_text reference SW1 (at -5.68706 -0.12446 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_PUSH (at 0 4.699) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.25044 -1.24968) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.25044 -1.24968) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 3.50012 1.24968) (size 1.808 1.808) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -3.50012 1.24968) (size 1.808 1.808) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model /home/aleph/workspace/Lulzbot_Custom_PCB/layout/modules/packages3d/switch_vertical.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
