(module USB_MICRO_B_ST-USB-001E (layer F.Cu) (tedit 58F8DBB3)
  (descr "USB Micro-B 5-pin SMD connector")
  (tags "USB, Micro-B, connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference P? (at 4.5274 1.3716) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB_OTG (at 0 3.5) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 11 smd rect (at 3.1 -2.55) (size 2.1 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -3.1 -2.55) (size 2.1 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.8 0) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.2 0) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.2 0) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -3.8 0) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
