(module XFDFN-10-1EP_2x3mm_Pitch0.5mm (layer F.Cu) (tedit 58F8F883)
  (descr "DDB Package; 10-Lead Plastic DFN (3mm x 2mm) (see Linear Technology DFN_10_05-08-1722.pdf)")
  (tags "DFN 0.5")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.55) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XFDFN-10-1EP_2x3mm_Pitch0.5mm (at 0 2.55) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.3875 -1) (size 0.475 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.3875 -0.5) (size 0.475 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.3875 0) (size 0.475 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.3875 0.5) (size 0.475 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.3875 1) (size 0.475 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.3875 1) (size 0.475 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.3875 0.5) (size 0.475 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.3875 0) (size 0.475 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.3875 -0.5) (size 0.475 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.3875 -1) (size 0.475 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Housings_DFN_QFN.3dshapes/DFN-10-1EP_2x3mm_Pitch0.5mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
