(module euro_header_10_horiz (layer F.Cu) (tedit 558065A1)
  (descr "Euro header 10 pins horizontal")
  (tags DEV)
  (fp_text reference J2 (at 0 -4.826) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_10_SEP (at 0 11.684) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 thru_hole circle (at -17.78 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -12.7 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -22.86 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 22.86 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model /home/aleph/workspace/Lulzbot_Custom_PCB/layout/modules/packages3d/euro_header_10_horiz.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
