(module euro_header_4_angled (layer F.Cu) (tedit 58F7D5DD)
  (descr "Euro header 4 pins")
  (tags DEV)
  (fp_text reference P? (at 0 -5.334) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_4 (at 0 5.334) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole oval (at -2.54 0) (size 2.1 4.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 2.1 4.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole oval (at -7.62 0) (size 2.1 4.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 2.1 4.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model /home/aleph/workspace/Lulzbot_Custom_PCB/layout/modules/packages3d/euro_header_4.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
