<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="31.496" x2="2.54" y2="114.046" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="114.046" x2="144.78" y2="114.046" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="144.78" y1="114.046" x2="144.78" y2="31.496" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="144.78" y1="31.496" x2="2.54" y2="31.496" width="0.254" layer="20"/>
<text>A20-OLINUXINO-MICRO</text>
<text>Rev.E</text>
<text>6-16VDC</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>456 errors</text>
<text>4 layer PCB</text>
<text>WWW.OLIMEX.COM</text>
<text>WWW.OLIMEX.COM</text>
<text>Made in Bulgaria, 2013</text>
<text>Designed by:</text>
<text>DRILL 0.254MM DA NE SE PROMENIA</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>3.3V</text>
<text>UART0-TX</text>
<text>UART0-RX</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>5</text>
<text>7</text>
<text>2</text>
<text>4</text>
<text>6</text>
<text>8</text>
<text>all errors 1953</text>
<text>565 errors</text>
<text>581 errors</text>
<text>669 errors</text>
<text>A</text>
<text>A</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>E</text>
<text>H</text>
<text>S</text>
<text>M</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>RST</text>
<text>REC</text>
<text>3.3V</text>
<text>TX0</text>
<text>RX0</text>
<text>3.7V</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>GND</text>
<text>PWR</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>R</text>
<text>B</text>
<text>G</text>
<text>VSYNC</text>
<text>HSYNC</text>
<text>GND</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="OLIMEX_IC">
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;b&gt;Small Outline IC&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="TSOP48">
</package>
<package name="LQFP48">
<description>&lt;B&gt;LQFP48 - 48 pin &lt;U&gt;L&lt;/U&gt;ow-profile &lt;U&gt;Q&lt;/U&gt;uad &lt;U&gt;F&lt;/U&gt;lat &lt;U&gt;P&lt;/U&gt;ackage&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;This package is designed by Penko according to STM32F103xx.pdf&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pitch:&lt;/B&gt;0,50mm;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pad Width:&lt;/B&gt;0,254mm;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pad Length:&lt;/B&gt;1,60mm;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pads Distance(inner edge to inner edge):&lt;/B&gt;7,00mm;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pads Distance(out edge to out edge):&lt;/B&gt;9,00mm;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Dimensions:&lt;/B&gt;7,00x7,00x1,60mm;</description>
</package>
<package name="TFBGA441">
</package>
<package name="SLP2510P8">
</package>
<package name="FBGA96_MEM">
</package>
<package name="QFN48">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6,3">
</package>
<package name="R0603_5MIL_DWS">
</package>
<package name="C0603_DWS">
</package>
<package name="L0805_5MIL_DWS">
</package>
<package name="R1206_5MIL_WS">
</package>
<package name="C0402_TI">
</package>
<package name="R0402_TI">
</package>
<package name="R0402_TI_0R">
</package>
</packages>
</library>
<library name="gogo">
<packages>
<package name="TEST_PAD40/70/SQUARE">
</package>
<package name="PWR_JACK_UNI_MILLING">
</package>
<package name="SOD-123">
</package>
<package name="PJ-W47S-05D2-LF_5PIN_V2">
</package>
<package name="MLL-41">
</package>
<package name="SO-08MN">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="TESTPAD_40-ROUND">
</package>
<package name="SW_TAKT3X4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SJ_1_SMALLER">
</package>
<package name="SJ_1_SMALLER_CLOSE_10MILS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DOUBLE-SIDE">
<packages>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="CON1.27MM-6-SMALL_ICSP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OLIMEX_DISCRET">
<packages>
<package name="8X8MM_3131">
</package>
<package name="CD32">
</package>
<package name="R_MATRIX_4">
</package>
<package name="SOT-23-5">
<description>&lt;b&gt;SOT-23-5&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt;This Package is designed from SC1453 datasheet&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pitch:&lt;/b&gt;0,95mm;
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pad Width:&lt;/b&gt;0,6mm;
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pad Length:&lt;/b&gt;1,1mm;
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pad Distance:&lt;/b&gt;2,5mm;
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Dimensions:&lt;/b&gt;3,00x1,75mm(max);</description>
</package>
<package name="0603_0R">
</package>
<package name="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R">
</package>
<package name="DO214AA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="TC26H_3_REPAIR_SMD">
</package>
<package name="HCX-4S">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Penko">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;3-Lead Plastic Small Outline Transistor (TT) (SOT-23)</description>
</package>
<package name="DW02R">
<description>&lt;B&gt;CI01 Series 2.00mm(.079") DIP Headers&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt; Manifacture: CviLux, CI01 Series
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Supplier:&lt;/b&gt; Comet Electronics
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Part Number:&lt;/b&gt; DW02R
&lt;br&gt;&lt;b&gt;This is Male connector! It reqires DU02 Female connector!&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Eletrical Characteristics:&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - 2A/250V
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Mechanical Characteristics:&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pitch:&lt;/B&gt; 2.00mm
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Dimensions:&lt;/B&gt; 6.0 x 7.60 x 4.90 mm</description>
</package>
<package name="DW02S">
<description>&lt;B&gt;CI01 Series 2.00mm(.079") DIP Headers&lt;/B&gt;
&lt;BR&gt; Manifacture: CviLux, CI01 Series
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Supplier:&lt;/b&gt; Comet Electronics
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Part Number:&lt;/b&gt; DW02S
&lt;br&gt;&lt;b&gt;This is Male connector! It reqires DU02 Female connector!&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Eletrical Characteristics:&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - 2A/250V
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Mechanical Characteristics:&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Pitch:&lt;/B&gt; 2.00mm
&lt;BR&gt;&lt;B&gt;Dimensions:&lt;/B&gt; 6.00 x 4.60 x 6.10 mm</description>
</package>
<package name="HN1X4">
<description>&lt;B&gt;CH31 Series &lt;/B&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Manufacture:&lt;/b&gt; CviLux
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Supplier:&lt;/b&gt; Comet Electronics
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Part Number:&lt;/b&gt; HN1x4 is part of HN1x40
&lt;br&gt;&lt;b&gt;This is Male connector! It reqires PNB1x4 Female connector&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Eletrical Characteristics:&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - 3A(per contact)/300 VAC
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Mechanical Characteristics:&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pitch:&lt;/b&gt; 2.54mm(.100");
&lt;br&gt;&lt;b&gt;Dimensions:&lt;/b&gt; 9.98 x 2.54 x (6+2.54+3)=11.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="OLIMEX_CONNECTORS">
<packages>
<package name="USB_MINI_9PIN">
</package>
<package name="SATA-PWA-07">
</package>
<package name="SD_CARD">
<description>SD CARD
PSD006A-LT2-BA0
2012.08.23</description>
</package>
<package name="USB_TWO_LEVEL">
</package>
<package name="RJLBC-060TC1_MILLING">
</package>
<package name="TFC-WPAPR-08">
</package>
<package name="HDMI-SWM-19">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML10_S">
</package>
<package name="ML40-MALE(GBH-254-SMT-40)">
</package>
</packages>
</library>
<library name="olimex_logo1">
<packages>
<package name="PB">
</package>
<package name="ESD_SYMBOL">
</package>
<package name="RECYCLE_BIN1/8">
</package>
<package name="OLIMEX1_V">
<description>&lt;B&gt;Olimex-logo (vectors 22÷26 mils)</description>
</package>
<package name="ROHS">
</package>
<package name="LOGO-OPENHARDWARE_8X8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="semicon-smd-ipc">
<packages>
<package name="MELF-MLL41">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
metal electrode face (MELF)</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PWR" library="gogo" package="PWR_JACK_UNI_MILLING" value="YDJ-1136">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND_PIN" library="gogo" package="TEST_PAD40/70/SQUARE" value="TESTPAD3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C99" library="rcl" package="C0603_DWS" value="33pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C100" library="rcl" package="C0603_DWS" value="33pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C91" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C94" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="CL470nH/0805/1.76R/250mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R84" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="UEXT2" library="con-harting-ml" package="ML10_S" value="GBH-254-SMT-10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R83" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R82" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$9" library="olimex_logo1" package="PB" value=""/>
<element name="U$10" library="olimex_logo1" package="ESD_SYMBOL" value=""/>
<element name="U$11" library="olimex_logo1" package="RECYCLE_BIN1/8" value=""/>
<element name="U$12" library="olimex_logo1" package="ROHS" value=""/>
<element name="U$8" library="olimex_logo1" package="OLIMEX1_V" value=""/>
<element name="LIPO_BAT" library="Penko" package="DW02R" value="DW02R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM14" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4" value="RA1206_(4X0603)_4B8_100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U14" library="OLIMEX_IC" package="SOIC8" value="MP1482DS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U15" library="OLIMEX_IC" package="SOT23-5" value="SY8008C(AA)C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C203" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R79" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C200" library="rcl" package="C0402_TI" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C201" library="rcl" package="C0603_DWS" value="3.3nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R85" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L19" library="OLIMEX_DISCRET" package="8X8MM_3131" value="10uH/3.15A/20%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C204" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R86" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R80" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="4.99k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V_E" library="jumper" package="SJ_1_SMALLER" value="Open">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C207" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L21" library="OLIMEX_DISCRET" package="CD32" value="2.2uH/1.5A/DCR&lt;0.1R/CD32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R89" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="4.99k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R92" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1.1k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C212" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C209" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C208" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C202" library="rcl" package="E5-10,5" value="470uF/25V/LOWESR/105C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C104" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="gogo" package="SOD-123" value="1N5819(S4SOD-123)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="olimex_logo1" package="LOGO-OPENHARDWARE_8X8" value=""/>
<element name="C205" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C211" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C103" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR_LED" library="DOUBLE-SIDE" package="LED-0603" value="LED/RED/0603">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R81" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R61" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="4.99k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C163" library="rcl" package="C0603_DWS" value="3.3nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C161" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C171" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C176" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C170" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C119" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C127" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C131" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C129" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C132" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="330R/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="330R/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C39" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="330R/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C71" library="rcl" package="C0603_DWS" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HOME" library="gogo" package="SW_TAKT3X4" value="SIDE_WTCM-TR(3X4)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R91" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C218" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R96" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="6.81k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R97" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="8.25k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R98" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R99" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="11k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R100" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="13k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C123" library="rcl" package="E2,5-6,3" value="100uF/16V/LOWESR/105C/6.3x11mm_RM2.5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L7" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="FB0805/600R/200mA(201209-601)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C125" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U9" library="OLIMEX_IC" package="SOT23-5" value="SY6280">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="13k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L6" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="FB0805/600R/2A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB_OTG" library="OLIMEX_CONNECTORS" package="USB_MINI_9PIN" value="USB-OTG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="4.99k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C126" library="rcl" package="E2,5-6,3" value="100uF/16V/LOWESR/105C/6.3x11mm_RM2.5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C128" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U10" library="OLIMEX_IC" package="SOT23-5" value="SY6280">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="13k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L8" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="FB0805/600R/2A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C130" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U12" library="OLIMEX_IC" package="QFN48" value="AXP209(QFN48)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U16" library="OLIMEX_IC" package="SOT23-6" value="SY7208(SOT23-6)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L20" library="OLIMEX_DISCRET" package="CD32" value="2.2uH/1.5A/DCR&lt;0.1R/CD32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R88" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="8.25k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R90" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1.1k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C206" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C210" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R58" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C145" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C156" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L12" library="OLIMEX_DISCRET" package="CD32" value="2.2uH/1.5A/DCR&lt;0.1R/CD32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R59" library="rcl" package="R1206_5MIL_WS" value="0.03R/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C150" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C151" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C152" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L13" library="OLIMEX_DISCRET" package="CD32" value="2.2uH/1.5A/DCR&lt;0.1R/CD32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C159" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C160" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C162" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L14" library="OLIMEX_DISCRET" package="CD32" value="2.2uH/1.5A/DCR&lt;0.1R/CD32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C164" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C165" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C166" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C172" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C178" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C179" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C180" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C167" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R67" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="200k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C174" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C177" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R62" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C149" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R63" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C158" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R70" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C182" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R73" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C124" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R75" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R76" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FET1" library="Penko" package="SOT23" value="IRLML6402">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U13" library="OLIMEX_IC" package="SOT23-5" value="SY8008C(AA)C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C194" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L18" library="OLIMEX_DISCRET" package="CD32" value="2.2uH/1.5A/DCR&lt;0.1R/CD32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R77" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="4.99k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R78" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="3.32k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C199" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C195" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C198" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CHGLED" library="DOUBLE-SIDE" package="LED-0603" value="LED/YELLOW/0603">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R65" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="gogo" package="MLL-41" value="1N5822/SS34/SMA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C187" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LCD_CON" library="con-harting-ml" package="ML40-MALE(GBH-254-SMT-40)" value="GBH-254-SMT-40">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="OLIMEX_IC" package="TSOP48" value="H27UBG8T2BTR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="OLIMEX_DISCRET" package="DO214AA" value="SMBJ16A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C90" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C89" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C88" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO-2" library="con-harting-ml" package="ML40-MALE(GBH-254-SMT-40)" value="GBH-254-SMT-40">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MIC_IN" library="gogo" package="PJ-W47S-05D2-LF_5PIN_V2" value="PJ-W47S-05D2-LF_V2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HEADPHONES" library="gogo" package="PJ-W47S-05D2-LF_5PIN_V2" value="PJ-W47S-05D2-LF_V2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="semicon-smd-ipc" package="MELF-MLL41" value="1N5822/SS34/SMA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="olimex_logo1" package="OLIMEX1_V" value=""/>
<element name="U7" library="OLIMEX_IC" package="LQFP48" value="RTL8201CP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="FB0805/600R/200mA(201209-601)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C63" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C65" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C66" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HCX-4S" value="4SB25.000F20E15/5x3.2mm/20ppm/20pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C72" library="rcl" package="C0603_DWS" value="33pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C73" library="rcl" package="C0603_DWS" value="33pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C92" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LAN" library="OLIMEX_CONNECTORS" package="RJLBC-060TC1_MILLING" value="RJLBC-060TC1_GND_MILLING">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM13" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4" value="RA1206_(4X0603)_4B8_51R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C96" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C95" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM9" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4" value="RA1206_(4X0603)_4B8_4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="FB0805/600R/200mA(201209-601)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C74" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C75" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C76" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C93" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="560R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="560R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM10" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4" value="RA1206_(4X0603)_4B8_4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C64" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="FB0805/600R/200mA(201209-601)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C67" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="gogo" package="SO-08MN" value="AT24C16BN-SH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="OLIMEX_IC" package="TFBGA441" value="A20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA(2.2k)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA(2.2k)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="UART0" library="Penko" package="HN1X4" value="HN1X4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R105" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HDMI" library="OLIMEX_CONNECTORS" package="HDMI-SWM-19" value="HDMI-SWM-19">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FUSE1" library="gogo" package="1206" value="FSMD035">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R60" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C155" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C157" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C153" library="rcl" package="C0402_TI" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C154" library="rcl" package="C0402_TI" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C49" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C48" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C47" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C46" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C45" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C44" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C50" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C51" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C52" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C53" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C54" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C55" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C57" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C58" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C59" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C60" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C61" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C62" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C68" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C69" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C70" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C77" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C86" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C87" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C78" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C79" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C80" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C81" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C82" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C83" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C84" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C85" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="crystal" package="TC26H_3_REPAIR_SMD" value="32768Hz/6pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C97" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C98" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C101" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C102" library="rcl" package="C0402_TI" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C105" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C106" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C107" library="rcl" package="C0402_TI" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C108" library="rcl" package="C0402_TI" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C109" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C110" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C111" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C112" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="200k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R87" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C113" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C114" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R57" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C147" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C148" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C120" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C121" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L17" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="FB0805/600R/200mA(201209-601)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L16" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="FB0805/600R/200mA(201209-601)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L15" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="FB0805/600R/200mA(201209-601)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM25" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4" value="RA1206_(4X0603)_4B8_10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R52" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C135" library="rcl" package="E2,5-6,3" value="100uF/16V/LOWESR/105C/6.3x11mm_RM2.5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L11" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="FB0805/600R/2A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C136" library="rcl" package="C0603_DWS" value="10uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U11" library="OLIMEX_IC" package="SOT23-5" value="SY6280">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R55" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="13k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R54" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L10" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="FB0805/600R/2A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C137" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C133" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C134" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C138" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C139" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R53" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SATA" library="OLIMEX_CONNECTORS" package="SATA-PWA-07" value="SATA-PWA-07">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C140" library="rcl" package="C0402_TI" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C141" library="rcl" package="C0402_TI" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C142" library="rcl" package="C0402_TI" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C143" library="rcl" package="C0402_TI" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R64" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="191R/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C168" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C169" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R66" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C173" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C175" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R68" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C221" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C219" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C220" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VR1" library="OLIMEX_DISCRET" package="SOT-23-5" value="AP1231-2.5V(SOT23-5)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R101" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="16.2k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R102" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="22.1k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM24" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4" value="RA1206_(4X0603)_4B8_75R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C118" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C117" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM1" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM2" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM3" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM4" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM5" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM6" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM7" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM8" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R74" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C191" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C193" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R72" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C189" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C190" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R71" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C184" library="rcl" package="C0402_TI" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C186" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C192" library="rcl" package="C0603_DWS" value="470nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C196" library="rcl" package="C0603_DWS" value="470nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C181" library="rcl" package="C0603_DWS" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C183" library="rcl" package="C0603_DWS" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C185" library="rcl" package="C0603_DWS" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C188" library="rcl" package="C0603_DWS" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="DOUBLE-SIDE" package="LED-0603" value="LED/GREEN/0603">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R95" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="UEXT1" library="con-harting-ml" package="ML10_S" value="GBH-254-SMT-10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R94" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R93" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO-3" library="con-harting-ml" package="ML40-MALE(GBH-254-SMT-40)" value="GBH-254-SMT-40">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO-1" library="con-harting-ml" package="ML40-MALE(GBH-254-SMT-40)" value="GBH-254-SMT-40">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SCKE1" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R69" library="OLIMEX_DISCRET" package="0603_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C122" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U17" library="OLIMEX_IC" package="SLP2510P8" value="RCLAMP0524P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U22" library="OLIMEX_IC" package="SLP2510P8" value="RCLAMP0524P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U23" library="OLIMEX_IC" package="SLP2510P8" value="RCLAMP0524P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R106" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R107" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R108" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R109" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R110" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R111" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R112" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R113" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R114" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R115" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R116" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R117" library="rcl" package="R0402_TI_0R" value="0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R118" library="rcl" package="R0402_TI" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R119" library="rcl" package="R0402_TI" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="5VEXT" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="+5V" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BAT" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="3.3V" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="2.5V" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IPSOUT" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="1.5V" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="3.0VA" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="1.2V_INT" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="1.2V_CPU" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="OLIMEX_IC" package="FBGA96_MEM" value="MEM4G16D3EABG-125">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="OLIMEX_IC" package="FBGA96_MEM" value="MEM4G16D3EABG-125">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C226" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C225" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C224" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C227" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C228" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C229" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C230" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C231" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C232" library="rcl" package="C0603_DWS" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ODT1" library="gogo" package="TESTPAD_40-ROUND" value="TESTPADTESTPAD_40-ROUND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R35" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA(0R)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L5" library="rcl" package="L0805_5MIL_DWS" value="CL470nH/0805/1.76R/250mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM15" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4" value="RA1206_(4X0603)_4B8_100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C56" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C115" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SD/MMC2" library="OLIMEX_CONNECTORS" package="SD_CARD" value="PSD006A-LT2-BA0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FET2" library="Penko" package="SOT23" value="BSS138">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="51R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FET3" library="Penko" package="SOT23" value="BSS138">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R103" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="51R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R104" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="1k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MIC2" library="jumper" package="JP1" value="NA(HN1x2)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM16" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM17" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM18" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM19" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM20" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RM21" library="OLIMEX_DISCRET" package="R_MATRIX_4_0402_25_625_0R" value="RA0805_(4X0402)_0R(Board_Mounted)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB_HOST" library="OLIMEX_CONNECTORS" package="USB_TWO_LEVEL" value="USB_TWO_LEVEL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="crystal" package="HCX-4S" value="4SB24.000F20E15/5x3.2mm/20ppm/20pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SEARCH" library="gogo" package="SW_TAKT3X4" value="SIDE_WTCM-TR(3X4)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ESC" library="gogo" package="SW_TAKT3X4" value="SIDE_WTCM-TR(3X4)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ENTER" library="gogo" package="SW_TAKT3X4" value="SIDE_WTCM-TR(3X4)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VPS+" library="jumper" package="SJ_1_SMALLER" value="Open">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VPS-" library="jumper" package="SJ_1_SMALLER" value="Open">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C116" library="rcl" package="C0603_DWS" value="NA(2.2uF)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R121" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="NA(10k)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R122" library="rcl" package="R0402_TI" value="NA(0R)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R123" library="rcl" package="R0402_TI" value="NA(0R)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R124" library="rcl" package="R0402_TI" value="NA(0R)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R125" library="rcl" package="R0402_TI" value="NA(0R)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R126" library="rcl" package="R0402_TI" value="NA(0R)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R127" library="rcl" package="R0402_TI" value="NA(0R)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R128" library="rcl" package="R0402_TI" value="NA(0R)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R129" library="rcl" package="R0402_TI" value="NA(0R)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C144" library="rcl" package="C0603_DWS" value="NA(2.2uF)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R130" library="rcl" package="R0402_TI" value="NA(0R)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R131" library="rcl" package="R0402_TI" value="NA(0R)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R132" library="rcl" package="R0402_TI" value="NA(0R)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VGA" library="DOUBLE-SIDE" package="CON1.27MM-6-SMALL_ICSP" value="WU06S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOL+" library="gogo" package="SW_TAKT3X4" value="SIDE_WTCM-TR(3X4)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOL-" library="gogo" package="SW_TAKT3X4" value="SIDE_WTCM-TR(3X4)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MENU" library="gogo" package="SW_TAKT3X4" value="SIDE_WTCM-TR(3X4)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR_BUT" library="gogo" package="SW_TAKT3X4" value="SIDE_WTCM-TR(3X4)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RECOVERY" library="gogo" package="SW_TAKT3X4" value="SIDE_WTCM-TR(3X4)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="gogo" package="SW_TAKT3X4" value="SIDE_WTCM-TR(3X4)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C146" library="rcl" package="C0603_DWS" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="100k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R56" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="200k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="gogo" package="SOD-123" value="1N5819(S4SOD-123)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R120" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="2.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R133" library="rcl" package="R0402_TI" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R134" library="rcl" package="R0402_TI" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R135" library="rcl" package="R0402_TI" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NAND_E" library="jumper" package="SJ_1_SMALLER_CLOSE_10MILS" value="Close">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V_SATA_PWR" library="Penko" package="DW02S" value="DW02S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C197" library="rcl" package="C0603_DWS" value="22uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C213" library="rcl" package="C0603_DWS" value="NA(22uF/6.3V)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V_PWR" library="Penko" package="DW02S" value="NA(DW02S)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C214" library="rcl" package="C0603_DWS" value="NA(22uF/6.3V)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C215" library="rcl" package="C0603_DWS" value="NA(22uF/6.3V)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FET4" library="Penko" package="SOT23" value="IRLML6402">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23" value="BC846B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R136" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C216" library="rcl" package="C0603_DWS" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R137" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R138" library="rcl" package="R0603_5MIL_DWS" value="4.99k/1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SD/MMC1" library="OLIMEX_CONNECTORS" package="TFC-WPAPR-08" value="MICRO_SD/MMC_CP_NEWTFC-WPAPR-08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V_E_SATA" library="jumper" package="SJ_1_SMALLER" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PWR" pad="-"/>
<contactref element="PWR" pad="--"/>
<contactref element="GND_PIN" pad="P$1"/>
<contactref element="UEXT2" pad="2"/>
<contactref element="LIPO_BAT" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C203" pad="2"/>
<contactref element="U14" pad="4"/>
<contactref element="R85" pad="2"/>
<contactref element="C204" pad="2"/>
<contactref element="R86" pad="2"/>
<contactref element="C207" pad="2"/>
<contactref element="U15" pad="2"/>
<contactref element="R92" pad="2"/>
<contactref element="C212" pad="2"/>
<contactref element="C209" pad="1"/>
<contactref element="C202" pad="-"/>
<contactref element="C104" pad="1"/>
<contactref element="C211" pad="2"/>
<contactref element="C205" pad="2"/>
<contactref element="C103" pad="1"/>
<contactref element="PWR_LED" pad="C"/>
<contactref element="C163" pad="1"/>
<contactref element="C171" pad="1"/>
<contactref element="C176" pad="1"/>
<contactref element="C170" pad="1"/>
<contactref element="C119" pad="1"/>
<contactref element="C127" pad="1"/>
<contactref element="C131" pad="1"/>
<contactref element="C129" pad="1"/>
<contactref element="C132" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C71" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="HOME" pad="2_1"/>
<contactref element="C218" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
<contactref element="C123" pad="-"/>
<contactref element="L7" pad="1"/>
<contactref element="C125" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="USB_OTG" pad="GND"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="2"/>
<contactref element="C126" pad="-"/>
<contactref element="C128" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="C130" pad="2"/>
<contactref element="R90" pad="2"/>
<contactref element="C206" pad="2"/>
<contactref element="U16" pad="2"/>
<contactref element="C210" pad="1"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="C145" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="46"/>
<contactref element="C156" pad="2"/>
<contactref element="C151" pad="2"/>
<contactref element="C152" pad="2"/>
<contactref element="C159" pad="2"/>
<contactref element="C160" pad="2"/>
<contactref element="U12" pad="9"/>
<contactref element="C162" pad="2"/>
<contactref element="C164" pad="2"/>
<contactref element="C165" pad="2"/>
<contactref element="C166" pad="2"/>
<contactref element="U12" pad="16"/>
<contactref element="C172" pad="2"/>
<contactref element="C178" pad="2"/>
<contactref element="C179" pad="2"/>
<contactref element="C180" pad="2"/>
<contactref element="C167" pad="1"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="22"/>
<contactref element="C174" pad="1"/>
<contactref element="C177" pad="1"/>
<contactref element="C149" pad="1"/>
<contactref element="C158" pad="1"/>
<contactref element="C182" pad="1"/>
<contactref element="R73" pad="1"/>
<contactref element="C124" pad="2"/>
<contactref element="C194" pad="2"/>
<contactref element="U13" pad="2"/>
<contactref element="R78" pad="2"/>
<contactref element="C199" pad="2"/>
<contactref element="C198" pad="2"/>
<contactref element="U12" pad="VSS"/>
<contactref element="U12" pad="N1"/>
<contactref element="U12" pad="N2"/>
<contactref element="U12" pad="N3"/>
<contactref element="U12" pad="N4"/>
<contactref element="U12" pad="N5"/>
<contactref element="U12" pad="N6"/>
<contactref element="U12" pad="N7"/>
<contactref element="U12" pad="N8"/>
<contactref element="U12" pad="N9"/>
<contactref element="U12" pad="N10"/>
<contactref element="U12" pad="N11"/>
<contactref element="U12" pad="N12"/>
<contactref element="U12" pad="N13"/>
<contactref element="U12" pad="N14"/>
<contactref element="U12" pad="N15"/>
<contactref element="U12" pad="N16"/>
<contactref element="U12" pad="N17"/>
<contactref element="C187" pad="2"/>
<contactref element="LCD_CON" pad="2"/>
<contactref element="LCD_CON" pad="4"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="U8" pad="36"/>
<contactref element="C90" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="13"/>
<contactref element="C89" pad="1"/>
<contactref element="C88" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="4"/>
<contactref element="MIC_IN" pad="5"/>
<contactref element="U7" pad="35"/>
<contactref element="U7" pad="29"/>
<contactref element="C63" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="11"/>
<contactref element="C65" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="17"/>
<contactref element="C66" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="45"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="C92" pad="1"/>
<contactref element="LAN" pad="GND1"/>
<contactref element="LAN" pad="GND2"/>
<contactref element="C96" pad="1"/>
<contactref element="C95" pad="1"/>
<contactref element="RM9" pad="2.1"/>
<contactref element="RM9" pad="4.1"/>
<contactref element="RM9" pad="3.1"/>
<contactref element="C76" pad="2"/>
<contactref element="C75" pad="2"/>
<contactref element="C74" pad="2"/>
<contactref element="C93" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="RM10" pad="3.2"/>
<contactref element="C64" pad="1"/>
<contactref element="C67" pad="1"/>
<contactref element="C72" pad="1"/>
<contactref element="C73" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="HDMI" pad="SH4"/>
<contactref element="HDMI" pad="SH3"/>
<contactref element="HDMI" pad="SH1"/>
<contactref element="HDMI" pad="SH2"/>
<contactref element="HDMI" pad="2"/>
<contactref element="HDMI" pad="5"/>
<contactref element="HDMI" pad="8"/>
<contactref element="HDMI" pad="17"/>
<contactref element="HDMI" pad="11"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="C155" pad="2"/>
<contactref element="C157" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="R13"/>
<contactref element="U1" pad="P14"/>
<contactref element="U1" pad="P13"/>
<contactref element="C153" pad="2"/>
<contactref element="C154" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="G3"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="G4"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J5"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="K5"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="N5"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P5"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="U5"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="V5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="Y7"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="Y8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="M9"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="N10"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P10"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="J11"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="K11"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="K12"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="K13"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="L10"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="L11"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="L12"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="M10"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="M11"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="M12"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="M13"/>
<contactref element="C62" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="N11"/>
<contactref element="C61" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="N12"/>
<contactref element="C60" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P11"/>
<contactref element="C59" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P12"/>
<contactref element="C58" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="R11"/>
<contactref element="C57" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="W9"/>
<contactref element="C70" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="W10"/>
<contactref element="C69" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="W11"/>
<contactref element="C68" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="R12"/>
<contactref element="C77" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="T11"/>
<contactref element="C87" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="T12"/>
<contactref element="C86" pad="1"/>
<contactref element="C78" pad="1"/>
<contactref element="C79" pad="1"/>
<contactref element="C80" pad="1"/>
<contactref element="C81" pad="1"/>
<contactref element="C82" pad="1"/>
<contactref element="C83" pad="1"/>
<contactref element="C84" pad="1"/>
<contactref element="C85" pad="1"/>
<contactref element="C91" pad="1"/>
<contactref element="C94" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="C100" pad="1"/>
<contactref element="C99" pad="1"/>
<contactref element="C97" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="GND"/>
<contactref element="C98" pad="1"/>
<contactref element="C101" pad="1"/>
<contactref element="C102" pad="1"/>
<contactref element="C106" pad="1"/>
<contactref element="C105" pad="1"/>
<contactref element="C107" pad="1"/>
<contactref element="C108" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P15"/>
<contactref element="C109" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="U19"/>
<contactref element="R87" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="V19"/>
<contactref element="C120" pad="1"/>
<contactref element="C121" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="H16"/>
<contactref element="U11" pad="2"/>
<contactref element="C135" pad="-"/>
<contactref element="C136" pad="2"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="L11" pad="1"/>
<contactref element="C137" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="L14"/>
<contactref element="U1" pad="L13"/>
<contactref element="U1" pad="K14"/>
<contactref element="C139" pad="1"/>
<contactref element="C138" pad="1"/>
<contactref element="C134" pad="1"/>
<contactref element="C133" pad="1"/>
<contactref element="SATA" pad="1"/>
<contactref element="SATA" pad="4"/>
<contactref element="SATA" pad="7"/>
<contactref element="R64" pad="1"/>
<contactref element="C175" pad="1"/>
<contactref element="C173" pad="1"/>
<contactref element="C169" pad="1"/>
<contactref element="C168" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="M14"/>
<contactref element="U1" pad="N13"/>
<contactref element="U1" pad="N14"/>
<contactref element="C221" pad="2"/>
<contactref element="C219" pad="2"/>
<contactref element="C220" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="AA18"/>
<contactref element="U1" pad="Y18"/>
<contactref element="U1" pad="W18"/>
<contactref element="RM24" pad="3.1"/>
<contactref element="RM24" pad="4.1"/>
<contactref element="RM24" pad="2.1"/>
<contactref element="C118" pad="1"/>
<contactref element="C117" pad="1"/>
<contactref element="C191" pad="2"/>
<contactref element="C193" pad="1"/>
<contactref element="C190" pad="1"/>
<contactref element="C189" pad="2"/>
<contactref element="C186" pad="1"/>
<contactref element="C184" pad="2"/>
<contactref element="C196" pad="1"/>
<contactref element="C192" pad="1"/>
<contactref element="C181" pad="1"/>
<contactref element="C183" pad="1"/>
<contactref element="C185" pad="1"/>
<contactref element="C188" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="UEXT1" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="4"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="4"/>
<contactref element="C122" pad="2"/>
<contactref element="U17" pad="3"/>
<contactref element="U17" pad="8"/>
<contactref element="U22" pad="3"/>
<contactref element="U22" pad="8"/>
<contactref element="U23" pad="3"/>
<contactref element="U23" pad="8"/>
<contactref element="UART0" pad="4"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="B1"/>
<contactref element="U2" pad="B9"/>
<contactref element="U2" pad="D1"/>
<contactref element="U2" pad="D8"/>
<contactref element="U2" pad="E2"/>
<contactref element="U2" pad="E8"/>
<contactref element="U2" pad="F9"/>
<contactref element="U2" pad="G1"/>
<contactref element="U2" pad="G9"/>
<contactref element="U2" pad="A9"/>
<contactref element="U2" pad="B3"/>
<contactref element="U2" pad="E1"/>
<contactref element="U2" pad="G8"/>
<contactref element="U2" pad="J2"/>
<contactref element="U2" pad="J8"/>
<contactref element="U2" pad="M1"/>
<contactref element="U2" pad="M9"/>
<contactref element="U2" pad="P1"/>
<contactref element="U2" pad="P9"/>
<contactref element="U2" pad="T1"/>
<contactref element="U2" pad="T9"/>
<contactref element="U3" pad="A9"/>
<contactref element="U3" pad="B3"/>
<contactref element="U3" pad="E1"/>
<contactref element="U3" pad="G8"/>
<contactref element="U3" pad="J2"/>
<contactref element="U3" pad="J8"/>
<contactref element="U3" pad="M1"/>
<contactref element="U3" pad="M9"/>
<contactref element="U3" pad="P1"/>
<contactref element="U3" pad="P9"/>
<contactref element="U3" pad="T1"/>
<contactref element="U3" pad="T9"/>
<contactref element="U3" pad="B1"/>
<contactref element="U3" pad="B9"/>
<contactref element="U3" pad="D1"/>
<contactref element="U3" pad="D8"/>
<contactref element="U3" pad="E2"/>
<contactref element="U3" pad="E8"/>
<contactref element="U3" pad="F9"/>
<contactref element="U3" pad="G1"/>
<contactref element="U3" pad="G9"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="C55" pad="1"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="C53" pad="1"/>
<contactref element="C54" pad="1"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="C231" pad="1"/>
<contactref element="C232" pad="1"/>
<contactref element="C228" pad="1"/>
<contactref element="C229" pad="1"/>
<contactref element="C230" pad="1"/>
<contactref element="C226" pad="1"/>
<contactref element="C225" pad="1"/>
<contactref element="C224" pad="1"/>
<contactref element="C227" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="C56" pad="1"/>
<contactref element="C115" pad="1"/>
<contactref element="SD/MMC2" pad="SH2"/>
<contactref element="SD/MMC2" pad="6"/>
<contactref element="SD/MMC2" pad="SH1"/>
<contactref element="SD/MMC2" pad="WP"/>
<contactref element="SD/MMC2" pad="3"/>
<contactref element="FET2" pad="2"/>
<contactref element="FET3" pad="2"/>
<contactref element="ESC" pad="2_1"/>
<contactref element="ENTER" pad="2_1"/>
<contactref element="SEARCH" pad="2_1"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="23"/>
<contactref element="U8" pad="25"/>
<contactref element="U8" pad="48"/>
<contactref element="VPS-" pad="1"/>
<contactref element="C116" pad="2"/>
<contactref element="C144" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="40"/>
<contactref element="U7" pad="43"/>
<contactref element="USB_HOST" pad="2.4"/>
<contactref element="USB_HOST" pad="1.4"/>
<contactref element="VGA" pad="6"/>
<contactref element="VOL+" pad="2_1"/>
<contactref element="VOL-" pad="2_1"/>
<contactref element="MENU" pad="2_1"/>
<contactref element="PWR_BUT" pad="2_1"/>
<contactref element="RECOVERY" pad="1_1"/>
<contactref element="C146" pad="1"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="R120" pad="2"/>
<contactref element="5V_SATA_PWR" pad="2"/>
<contactref element="C197" pad="1"/>
<contactref element="C213" pad="1"/>
<contactref element="5V_PWR" pad="2"/>
<contactref element="C214" pad="1"/>
<contactref element="C215" pad="1"/>
<contactref element="C216" pad="2"/>
<contactref element="R138" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="6"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R84" pad="2"/>
<contactref element="R83" pad="2"/>
<contactref element="UEXT2" pad="1"/>
<contactref element="R82" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C119" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="L4" pad="1"/>
<contactref element="RM14" pad="2.1"/>
<contactref element="RM14" pad="3.1"/>
<contactref element="RM14" pad="1.1"/>
<contactref element="R75" pad="2"/>
<contactref element="R76" pad="2"/>
<contactref element="LCD_CON" pad="3"/>
<contactref element="U8" pad="12"/>
<contactref element="C89" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="37"/>
<contactref element="C90" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="3"/>
<contactref element="RM9" pad="1.1"/>
<contactref element="LAN" pad="AG"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R105" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="W12"/>
<contactref element="C68" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="W13"/>
<contactref element="C69" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="W14"/>
<contactref element="C70" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="N19"/>
<contactref element="C77" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="H8"/>
<contactref element="C78" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="H9"/>
<contactref element="C79" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J14"/>
<contactref element="C85" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J10"/>
<contactref element="C84" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J9"/>
<contactref element="C83" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J8"/>
<contactref element="C82" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="H15"/>
<contactref element="C81" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="H10"/>
<contactref element="C80" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="AB19"/>
<contactref element="RM25" pad="2.2"/>
<contactref element="RM25" pad="3.2"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="C219" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="3"/>
<contactref element="C117" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="H19"/>
<contactref element="U1" pad="J19"/>
<contactref element="C118" pad="2"/>
<contactref element="R74" pad="1"/>
<contactref element="R72" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R94" pad="2"/>
<contactref element="R95" pad="2"/>
<contactref element="UEXT1" pad="1"/>
<contactref element="R93" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="3"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="3"/>
<contactref element="UART0" pad="1"/>
<contactref element="3.3V" pad="1"/>
<contactref element="RM25" pad="1.2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="RM15" pad="2.2"/>
<contactref element="RM15" pad="1.2"/>
<contactref element="RM15" pad="3.2"/>
<contactref element="L5" pad="1"/>
<contactref element="RM15" pad="4.2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="24"/>
<contactref element="U8" pad="34"/>
<contactref element="U8" pad="39"/>
<contactref element="VPS+" pad="1"/>
<contactref element="R121" pad="1"/>
<contactref element="R125" pad="1"/>
<contactref element="R130" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="37"/>
<contactref element="U7" pad="38"/>
<contactref element="U7" pad="39"/>
<contactref element="U7" pad="41"/>
<contactref element="U7" pad="44"/>
<contactref element="RM10" pad="1.2"/>
<contactref element="RM10" pad="2.2"/>
<contactref element="L21" pad="2"/>
<contactref element="R89" pad="1"/>
<contactref element="C208" pad="1"/>
<contactref element="C211" pad="1"/>
<contactref element="C212" pad="1"/>
<contactref element="RM14" pad="4.1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="5V_E" pad="2"/>
<contactref element="C125" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="5"/>
<contactref element="C128" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="5"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="FET1" pad="2"/>
<contactref element="LCD_CON" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="FUSE1" pad="1"/>
<contactref element="C136" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="5"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="1"/>
<contactref element="+5V" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R104" pad="1"/>
<contactref element="5V_PWR" pad="1"/>
<contactref element="C214" pad="2"/>
<contactref element="C215" pad="2"/>
<contactref element="FET4" pad="2"/>
<contactref element="R137" pad="1"/>
<contactref element="5V_E_SATA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VPP">
<contactref element="R91" pad="1"/>
<contactref element="U13" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="T19"/>
<contactref element="C109" pad="2"/>
<contactref element="R69" pad="1"/>
<contactref element="3.0VA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="Y6"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="W7"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="W6"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="W5"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="T5"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="R5"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="M5"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="L5"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="H5"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="G5"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="1.5V" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="B2"/>
<contactref element="U2" pad="D9"/>
<contactref element="U2" pad="G7"/>
<contactref element="U2" pad="K2"/>
<contactref element="U2" pad="K8"/>
<contactref element="U2" pad="N1"/>
<contactref element="U2" pad="N9"/>
<contactref element="U2" pad="R1"/>
<contactref element="U2" pad="R9"/>
<contactref element="U2" pad="A1"/>
<contactref element="U2" pad="A8"/>
<contactref element="U2" pad="C1"/>
<contactref element="U2" pad="C9"/>
<contactref element="U2" pad="D2"/>
<contactref element="U2" pad="E9"/>
<contactref element="U2" pad="F1"/>
<contactref element="U2" pad="H2"/>
<contactref element="U2" pad="H9"/>
<contactref element="U3" pad="B2"/>
<contactref element="U3" pad="D9"/>
<contactref element="U3" pad="G7"/>
<contactref element="U3" pad="K2"/>
<contactref element="U3" pad="K8"/>
<contactref element="U3" pad="N1"/>
<contactref element="U3" pad="N9"/>
<contactref element="U3" pad="R1"/>
<contactref element="U3" pad="R9"/>
<contactref element="U3" pad="A1"/>
<contactref element="U3" pad="A8"/>
<contactref element="U3" pad="C1"/>
<contactref element="U3" pad="C9"/>
<contactref element="U3" pad="D2"/>
<contactref element="U3" pad="E9"/>
<contactref element="U3" pad="F1"/>
<contactref element="U3" pad="H2"/>
<contactref element="U3" pad="H9"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
<contactref element="C53" pad="2"/>
<contactref element="C54" pad="2"/>
<contactref element="C55" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C225" pad="2"/>
<contactref element="C226" pad="2"/>
<contactref element="C224" pad="2"/>
<contactref element="C227" pad="2"/>
<contactref element="C228" pad="2"/>
<contactref element="C229" pad="2"/>
<contactref element="C230" pad="2"/>
<contactref element="C231" pad="2"/>
<contactref element="C232" pad="2"/>
<contactref element="R77" pad="1"/>
<contactref element="L18" pad="2"/>
<contactref element="C195" pad="1"/>
<contactref element="C198" pad="1"/>
<contactref element="C199" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTALI">
<contactref element="C99" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="N23"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTALO">
<contactref element="C100" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="N22"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SA2">
<contactref element="U2" pad="P3"/>
<contactref element="U3" pad="P3"/>
<contactref element="RM18" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="SA3">
<contactref element="U2" pad="N2"/>
<contactref element="U3" pad="N2"/>
<contactref element="RM20" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="SA4">
<contactref element="U2" pad="P8"/>
<contactref element="U3" pad="P8"/>
<contactref element="RM16" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="SA5">
<contactref element="U2" pad="P2"/>
<contactref element="U3" pad="P2"/>
<contactref element="RM20" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="SA6">
<contactref element="U2" pad="R8"/>
<contactref element="U3" pad="R8"/>
<contactref element="RM17" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="SA7">
<contactref element="U2" pad="R2"/>
<contactref element="U3" pad="R2"/>
<contactref element="RM20" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="SA8">
<contactref element="U2" pad="T8"/>
<contactref element="U3" pad="T8"/>
<contactref element="RM16" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SA9">
<contactref element="U2" pad="R3"/>
<contactref element="U3" pad="R3"/>
<contactref element="RM19" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="SA10">
<contactref element="U2" pad="L7"/>
<contactref element="U3" pad="L7"/>
<contactref element="RM21" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SA11">
<contactref element="U2" pad="R7"/>
<contactref element="U3" pad="R7"/>
<contactref element="RM17" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SA12">
<contactref element="U2" pad="N7"/>
<contactref element="U3" pad="N7"/>
<contactref element="RM19" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="DQ0">
<contactref element="RM1" pad="2.1"/>
<contactref element="U2" pad="E3"/>
</signal>
<signal name="DQ1">
<contactref element="RM2" pad="2.1"/>
<contactref element="U2" pad="F7"/>
</signal>
<signal name="DQ2">
<contactref element="RM1" pad="3.1"/>
<contactref element="U2" pad="F2"/>
</signal>
<signal name="DQ3">
<contactref element="RM2" pad="3.1"/>
<contactref element="U2" pad="F8"/>
</signal>
<signal name="DQ4">
<contactref element="RM2" pad="4.1"/>
<contactref element="U2" pad="H3"/>
</signal>
<signal name="DQ5">
<contactref element="RM1" pad="4.1"/>
<contactref element="U2" pad="H8"/>
</signal>
<signal name="DQ6">
<contactref element="RM2" pad="1.1"/>
<contactref element="U2" pad="G2"/>
</signal>
<signal name="DQ7">
<contactref element="RM1" pad="1.1"/>
<contactref element="U2" pad="H7"/>
</signal>
<signal name="DQ8">
<contactref element="RM3" pad="2.1"/>
<contactref element="U2" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="DQ9">
<contactref element="RM4" pad="2.1"/>
<contactref element="U2" pad="C3"/>
</signal>
<signal name="DQ10">
<contactref element="RM3" pad="3.1"/>
<contactref element="U2" pad="C8"/>
</signal>
<signal name="CKE">
<contactref element="U2" pad="K9"/>
<contactref element="U3" pad="K9"/>
<contactref element="RM20" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SD_VCC">
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="C104" pad="2"/>
<contactref element="C103" pad="2"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SA1">
<contactref element="U2" pad="P7"/>
<contactref element="U3" pad="P7"/>
<contactref element="RM19" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="SA0">
<contactref element="U2" pad="N3"/>
<contactref element="U3" pad="N3"/>
<contactref element="RM17" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="BA0">
<contactref element="U2" pad="M2"/>
<contactref element="U3" pad="M2"/>
<contactref element="RM21" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="BA1">
<contactref element="U2" pad="N8"/>
<contactref element="U3" pad="N8"/>
<contactref element="RM21" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="R118" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="J7"/>
<contactref element="U3" pad="J7"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="LIPO_BAT" pad="1"/>
<contactref element="C209" pad="2"/>
<contactref element="U12" pad="39"/>
<contactref element="C150" pad="2"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="C152" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="42"/>
<contactref element="U12" pad="38"/>
<contactref element="BAT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLKN">
<contactref element="R119" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="K7"/>
<contactref element="U3" pad="K7"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="PWR" pad="+"/>
<contactref element="U14" pad="2"/>
<contactref element="R79" pad="1"/>
<contactref element="C202" pad="+"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U14" pad="8"/>
<contactref element="C203" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U14" pad="7"/>
<contactref element="R79" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U14" pad="1"/>
<contactref element="C200" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U14" pad="3"/>
<contactref element="C200" pad="2"/>
<contactref element="L19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="U14" pad="6"/>
<contactref element="C201" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="C201" pad="2"/>
<contactref element="R85" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R80" pad="1"/>
<contactref element="R86" pad="1"/>
<contactref element="U14" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="U15" pad="3"/>
<contactref element="L21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="R89" pad="2"/>
<contactref element="R92" pad="1"/>
<contactref element="U15" pad="5"/>
<contactref element="C208" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="L19" pad="2"/>
<contactref element="C204" pad="1"/>
<contactref element="R80" pad="2"/>
<contactref element="5V_E" pad="1"/>
<contactref element="C205" pad="1"/>
<contactref element="R81" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="33"/>
<contactref element="U12" pad="32"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="FET1" pad="1"/>
<contactref element="5VEXT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$129">
<contactref element="R81" pad="2"/>
<contactref element="PWR_LED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VCC/2">
<contactref element="U12" pad="10"/>
<contactref element="L13" pad="2"/>
<contactref element="C159" pad="1"/>
<contactref element="C160" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="H11"/>
<contactref element="C57" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="H12"/>
<contactref element="C58" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="H13"/>
<contactref element="C59" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="H14"/>
<contactref element="C60" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J12"/>
<contactref element="C61" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J13"/>
<contactref element="C62" pad="2"/>
<contactref element="1.2V_CPU" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCCINT">
<contactref element="L14" pad="2"/>
<contactref element="C164" pad="1"/>
<contactref element="C165" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="17"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J15"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J16"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="K9"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="K10"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="K15"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="L8"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="L9"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="R9"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="R10"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="T8"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="1.2V_INT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET_N">
<contactref element="C91" pad="2"/>
<contactref element="C94" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="C14"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="NMI_N">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="48"/>
<contactref element="U1" pad="F5"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="UDP1">
<contactref element="U1" pad="P21"/>
<contactref element="USB_HOST" pad="1.3"/>
</signal>
<signal name="UDM1">
<contactref element="U1" pad="P20"/>
<contactref element="USB_HOST" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="UDP0">
<contactref element="USB_OTG" pad="D+"/>
<contactref element="U1" pad="N21"/>
</signal>
<signal name="UDM0">
<contactref element="USB_OTG" pad="D-"/>
<contactref element="U1" pad="N20"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="C163" pad="2"/>
<contactref element="C161" pad="1"/>
<contactref element="MIC_IN" pad="3"/>
<contactref element="MIC_IN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="C171" pad="2"/>
<contactref element="R134" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="C176" pad="2"/>
<contactref element="R135" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="C170" pad="2"/>
<contactref element="R133" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LRADC0">
<contactref element="R96" pad="1"/>
<contactref element="R91" pad="2"/>
<contactref element="C218" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="AB23"/>
</signal>
<signal name="TPX1">
<contactref element="C127" pad="2"/>
<contactref element="LCD_CON" pad="37"/>
<contactref element="U1" pad="Y22"/>
</signal>
<signal name="TPY1">
<contactref element="C131" pad="2"/>
<contactref element="LCD_CON" pad="39"/>
<contactref element="U1" pad="Y23"/>
</signal>
<signal name="TPX2">
<contactref element="C129" pad="2"/>
<contactref element="LCD_CON" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="AA22"/>
</signal>
<signal name="TPY2">
<contactref element="C132" pad="2"/>
<contactref element="LCD_CON" pad="40"/>
<contactref element="U1" pad="AA23"/>
</signal>
<signal name="SA14">
<contactref element="U2" pad="T7"/>
<contactref element="U3" pad="T7"/>
<contactref element="RM19" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SA13">
<contactref element="U2" pad="T3"/>
<contactref element="U3" pad="T3"/>
<contactref element="RM16" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="L8"/>
</signal>
<signal name="BA2">
<contactref element="U2" pad="M3"/>
<contactref element="U3" pad="M3"/>
<contactref element="RM21" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_RST">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="T2"/>
<contactref element="U3" pad="T2"/>
</signal>
<signal name="CASN">
<contactref element="U2" pad="K3"/>
<contactref element="U3" pad="K3"/>
<contactref element="RM18" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="RASN">
<contactref element="U2" pad="J3"/>
<contactref element="U3" pad="J3"/>
<contactref element="RM18" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="WEN">
<contactref element="U2" pad="L3"/>
<contactref element="U3" pad="L3"/>
<contactref element="RM18" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="SDQM0">
<contactref element="R110" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="E7"/>
</signal>
<signal name="SDQM1">
<contactref element="R111" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="SDQS0">
<contactref element="R106" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="F3"/>
</signal>
<signal name="SDQS0_N">
<contactref element="R107" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="G3"/>
</signal>
<signal name="SDQS1">
<contactref element="R108" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="C7"/>
</signal>
<signal name="SDQS1_N">
<contactref element="R109" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="DDR3_ODT">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="K1"/>
<contactref element="U3" pad="K1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="L8"/>
</signal>
<signal name="N$266">
<contactref element="L7" pad="2"/>
<contactref element="USB_OTG" pad="GND1"/>
<contactref element="USB_OTG" pad="GND2"/>
<contactref element="USB_OTG" pad="GND3"/>
<contactref element="USB_OTG" pad="GND4"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="U9" pad="3"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="U9" pad="1"/>
<contactref element="L6" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="C123" pad="+"/>
</signal>
<signal name="+5V_OTG_PWR">
<contactref element="L6" pad="1"/>
<contactref element="USB_OTG" pad="VBUS"/>
<contactref element="C124" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="31"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB0-DRV">
<contactref element="U9" pad="4"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="U12" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="C12"/>
</signal>
<signal name="USB0-VBUSDET">
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="C5"/>
<contactref element="C122" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="U10" pad="3"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="L8" pad="2"/>
<contactref element="C130" pad="1"/>
<contactref element="USB_HOST" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="TWI1-SCK">
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="A8"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="UEXT2" pad="5"/>
<contactref element="R82" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TWI1-SDA">
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="B8"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="UEXT2" pad="6"/>
<contactref element="R83" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VINT">
<contactref element="U12" pad="26"/>
<contactref element="C167" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$123">
<contactref element="L20" pad="2"/>
<contactref element="U16" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$126">
<contactref element="R90" pad="1"/>
<contactref element="R88" pad="1"/>
<contactref element="U16" pad="3"/>
</signal>
<signal name="EXTEN">
<contactref element="U16" pad="4"/>
<contactref element="U12" pad="20"/>
<contactref element="U15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$125">
<contactref element="U12" pad="37"/>
<contactref element="R58" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IPSOUT">
<contactref element="U12" pad="35"/>
<contactref element="U12" pad="34"/>
<contactref element="C145" pad="2"/>
<contactref element="U12" pad="44"/>
<contactref element="C156" pad="1"/>
<contactref element="C162" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="7"/>
<contactref element="C166" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="14"/>
<contactref element="U12" pad="13"/>
<contactref element="C180" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="40"/>
<contactref element="C177" pad="2"/>
<contactref element="U12" pad="21"/>
<contactref element="L20" pad="1"/>
<contactref element="U16" pad="5"/>
<contactref element="C210" pad="2"/>
<contactref element="U15" pad="4"/>
<contactref element="C207" pad="1"/>
<contactref element="U13" pad="4"/>
<contactref element="C194" pad="1"/>
<contactref element="CHGLED" pad="A"/>
<contactref element="IPSOUT" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="1_1"/>
</signal>
<signal name="N$127">
<contactref element="U12" pad="45"/>
<contactref element="L12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$128">
<contactref element="L12" pad="2"/>
<contactref element="U12" pad="43"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
<contactref element="C150" pad="1"/>
<contactref element="C151" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$130">
<contactref element="U12" pad="8"/>
<contactref element="L13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$131">
<contactref element="L14" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VDD_RTC">
<contactref element="C172" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="28"/>
<contactref element="U1" pad="K8"/>
<contactref element="C101" pad="2"/>
<contactref element="C102" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LDO3_2.8V">
<contactref element="C179" pad="1"/>
<contactref element="U12" pad="41"/>
<contactref element="C86" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="F19"/>
</signal>
<signal name="N$120">
<contactref element="U12" pad="23"/>
<contactref element="R67" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$132">
<contactref element="U12" pad="24"/>
<contactref element="C174" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$134">
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="C149" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$135">
<contactref element="R63" pad="1"/>
<contactref element="C158" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$139">
<contactref element="U12" pad="47"/>
<contactref element="R70" pad="2"/>
<contactref element="C182" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R70" pad="1"/>
<contactref element="PWR_BUT" pad="1_1"/>
</signal>
<signal name="N$140">
<contactref element="U12" pad="4"/>
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="RESET" pad="2_1"/>
</signal>
<signal name="USB0-IDDET">
<contactref element="USB_OTG" pad="ID"/>
<contactref element="U1" pad="B5"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U13" pad="3"/>
<contactref element="L18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="R78" pad="1"/>
<contactref element="U13" pad="5"/>
<contactref element="C195" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U12" pad="36"/>
<contactref element="R65" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R65" pad="1"/>
<contactref element="CHGLED" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="FET1" pad="3"/>
<contactref element="R88" pad="2"/>
<contactref element="C206" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD_D2">
<contactref element="LCD_CON" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="AB14"/>
</signal>
<signal name="LCD_D3">
<contactref element="LCD_CON" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="AC14"/>
</signal>
<signal name="LCD_D4">
<contactref element="LCD_CON" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="AB13"/>
</signal>
<signal name="LCD_D5">
<contactref element="LCD_CON" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="AC13"/>
</signal>
<signal name="LCD_D6">
<contactref element="LCD_CON" pad="27"/>
<contactref element="U1" pad="AB12"/>
</signal>
<signal name="LCD_D7">
<contactref element="LCD_CON" pad="28"/>
<contactref element="U1" pad="AC12"/>
</signal>
<signal name="LCD_D10">
<contactref element="LCD_CON" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="Y15"/>
</signal>
<signal name="LCD_D11">
<contactref element="LCD_CON" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="AA15"/>
</signal>
<signal name="LCD_D12">
<contactref element="LCD_CON" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="Y14"/>
</signal>
<signal name="LCD_D13">
<contactref element="LCD_CON" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="AA14"/>
</signal>
<signal name="LCD_D14">
<contactref element="LCD_CON" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="Y13"/>
</signal>
<signal name="LCD_D15">
<contactref element="LCD_CON" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="AA13"/>
</signal>
<signal name="LCD_D18">
<contactref element="LCD_CON" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="Y11"/>
</signal>
<signal name="LCD_D19">
<contactref element="LCD_CON" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="AA11"/>
</signal>
<signal name="LCD_D20">
<contactref element="LCD_CON" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="Y10"/>
</signal>
<signal name="LCD_D21">
<contactref element="LCD_CON" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="AA10"/>
</signal>
<signal name="LCD_D22">
<contactref element="LCD_CON" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="AB10"/>
</signal>
<signal name="LCD_D23">
<contactref element="LCD_CON" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="AC10"/>
</signal>
<signal name="LCD_HSYNC">
<contactref element="LCD_CON" pad="29"/>
<contactref element="U1" pad="AB9"/>
<contactref element="R103" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD_VSYNC">
<contactref element="LCD_CON" pad="30"/>
<contactref element="U1" pad="AC9"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD_CLK">
<contactref element="LCD_CON" pad="31"/>
<contactref element="U1" pad="Y9"/>
</signal>
<signal name="LCD_DE">
<contactref element="LCD_CON" pad="32"/>
<contactref element="U1" pad="AA9"/>
</signal>
<signal name="NDQ0">
<contactref element="U8" pad="29"/>
<contactref element="U1" pad="H23"/>
<contactref element="R122" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NDQ1">
<contactref element="U8" pad="30"/>
<contactref element="U1" pad="H22"/>
<contactref element="R123" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NDQ2">
<contactref element="U8" pad="31"/>
<contactref element="U1" pad="G23"/>
<contactref element="R124" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NDQ3">
<contactref element="U8" pad="32"/>
<contactref element="U1" pad="G22"/>
<contactref element="R126" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NDQ4">
<contactref element="U8" pad="41"/>
<contactref element="U1" pad="H21"/>
</signal>
<signal name="NDQ5">
<contactref element="U8" pad="42"/>
<contactref element="U1" pad="H20"/>
</signal>
<signal name="NDQ6">
<contactref element="U8" pad="43"/>
<contactref element="U1" pad="G21"/>
</signal>
<signal name="NDQ7">
<contactref element="U8" pad="44"/>
<contactref element="U1" pad="G20"/>
</signal>
<signal name="NWE">
<contactref element="U8" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="M23"/>
</signal>
<signal name="NALE">
<contactref element="U8" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="M22"/>
</signal>
<signal name="NCLE">
<contactref element="U8" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="L23"/>
</signal>
<signal name="NCE0">
<contactref element="U1" pad="K23"/>
<contactref element="NAND_E" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NRE">
<contactref element="U8" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="K22"/>
</signal>
<signal name="NRB0">
<contactref element="U8" pad="7"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J23"/>
<contactref element="R128" pad="1"/>
<contactref element="R131" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$124">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="C88" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="U1" pad="B14"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="U1" pad="A13"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LCD_PWR">
<contactref element="LCD_CON" pad="35"/>
<contactref element="U1" pad="C4"/>
</signal>
<signal name="PE3">
<contactref element="U1" pad="D22"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="USB1-DRV">
<contactref element="U10" pad="4"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="PC3/NCE1">
<contactref element="U1" pad="L22"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="21"/>
<contactref element="U8" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PC7/NRB1">
<contactref element="U1" pad="J22"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="23"/>
<contactref element="R127" pad="1"/>
<contactref element="R132" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
<contactref element="R121" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC24/NQS">
<contactref element="U1" pad="F21"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="33"/>
<contactref element="R129" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PE4">
<contactref element="U1" pad="C23"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PE5">
<contactref element="U1" pad="C22"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PE6">
<contactref element="U1" pad="B23"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PE7">
<contactref element="U1" pad="B22"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PE8">
<contactref element="U1" pad="A23"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PE9">
<contactref element="U1" pad="A22"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PE10">
<contactref element="U1" pad="B21"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PE11">
<contactref element="U1" pad="A21"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="VMIC">
<contactref element="U1" pad="AA21"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="C148" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DQ11">
<contactref element="RM4" pad="3.1"/>
<contactref element="U2" pad="C2"/>
</signal>
<signal name="DQ12">
<contactref element="RM4" pad="4.1"/>
<contactref element="U2" pad="A7"/>
</signal>
<signal name="DQ13">
<contactref element="RM3" pad="4.1"/>
<contactref element="U2" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="DQ14">
<contactref element="RM4" pad="1.1"/>
<contactref element="U2" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="DQ15">
<contactref element="RM3" pad="1.1"/>
<contactref element="U2" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U7" pad="36"/>
<contactref element="C63" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C64" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U7" pad="28"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTALI1">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C72" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="46"/>
</signal>
<signal name="XTALO1">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C73" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="47"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U7" pad="42"/>
<contactref element="C92" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="RM10" pad="2.1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U7" pad="34"/>
<contactref element="LAN" pad="1"/>
<contactref element="RM13" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U7" pad="33"/>
<contactref element="LAN" pad="2"/>
<contactref element="RM13" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U7" pad="31"/>
<contactref element="LAN" pad="7"/>
<contactref element="RM13" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U7" pad="30"/>
<contactref element="LAN" pad="8"/>
<contactref element="RM13" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="RM13" pad="1.1"/>
<contactref element="RM13" pad="2.1"/>
<contactref element="C96" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="RM13" pad="3.1"/>
<contactref element="RM13" pad="4.1"/>
<contactref element="C95" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U7" pad="10"/>
<contactref element="RM9" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="U7" pad="12"/>
<contactref element="RM9" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="LAN" pad="AY"/>
<contactref element="U7" pad="13"/>
<contactref element="RM9" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="U7" pad="8"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="C74" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="U7" pad="32"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C75" pad="1"/>
<contactref element="C76" pad="1"/>
<contactref element="LAN" pad="3"/>
<contactref element="C93" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="LAN" pad="KG"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="LAN" pad="KY"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="U7" pad="48"/>
<contactref element="C65" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="14"/>
<contactref element="C66" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="C67" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="U7" pad="9"/>
<contactref element="RM9" pad="1.2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETXD0">
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="E8"/>
</signal>
<signal name="ETXD1">
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="ETXD2">
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="E7"/>
</signal>
<signal name="ETXD3">
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="ETXEN">
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="E11"/>
</signal>
<signal name="ERXD0">
<contactref element="U7" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="E6"/>
</signal>
<signal name="ERXD1">
<contactref element="U7" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="ERXD2">
<contactref element="U7" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="E5"/>
</signal>
<signal name="ERXD3">
<contactref element="U7" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="ERXDV">
<contactref element="U7" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="D10"/>
</signal>
<signal name="ERXERR">
<contactref element="U7" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="E9"/>
</signal>
<signal name="EMDC">
<contactref element="U7" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="E10"/>
</signal>
<signal name="EMDIO">
<contactref element="U7" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="D11"/>
<contactref element="RM10" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="ECOL">
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="D13"/>
</signal>
<signal name="ECRS">
<contactref element="U7" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="E12"/>
</signal>
<signal name="ERXCK">
<contactref element="U1" pad="D9"/>
<contactref element="U7" pad="16"/>
</signal>
<signal name="ETXCK">
<contactref element="U7" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="D12"/>
</signal>
<signal name="EPHY-RST#">
<contactref element="U1" pad="C13"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD0-D1">
<contactref element="U1" pad="M20"/>
<contactref element="RM14" pad="3.2"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SD0-D0">
<contactref element="U1" pad="M19"/>
<contactref element="RM14" pad="2.2"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SD0-CLK">
<contactref element="U1" pad="L20"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SD0-CMD">
<contactref element="U1" pad="L19"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SD0-D3">
<contactref element="U1" pad="K20"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD0-D2">
<contactref element="U1" pad="K19"/>
<contactref element="RM14" pad="1.2"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD0-DET#">
<contactref element="U1" pad="B6"/>
<contactref element="RM14" pad="4.2"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="13"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="10"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="11"/>
<contactref element="SD/MMC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="UART0-TX">
<contactref element="U1" pad="A7"/>
<contactref element="UART0" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="UART0-RX">
<contactref element="U1" pad="B7"/>
<contactref element="R105" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="34"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="HDMI_5V_SOURCE">
<contactref element="HDMI" pad="18"/>
<contactref element="FUSE1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HTX2P">
<contactref element="U1" pad="T23"/>
<contactref element="U17" pad="1"/>
<contactref element="HDMI" pad="1"/>
<contactref element="U17" pad="10"/>
</signal>
<signal name="HTX2N">
<contactref element="U1" pad="T22"/>
<contactref element="U17" pad="2"/>
<contactref element="HDMI" pad="3"/>
<contactref element="U17" pad="9"/>
</signal>
<signal name="HTX1P">
<contactref element="U1" pad="U23"/>
<contactref element="U17" pad="4"/>
<contactref element="HDMI" pad="4"/>
<contactref element="U17" pad="7"/>
</signal>
<signal name="HTX1N">
<contactref element="U1" pad="U22"/>
<contactref element="U17" pad="5"/>
<contactref element="HDMI" pad="6"/>
<contactref element="U17" pad="6"/>
</signal>
<signal name="HTX0P">
<contactref element="U1" pad="V23"/>
<contactref element="U22" pad="1"/>
<contactref element="HDMI" pad="7"/>
<contactref element="U22" pad="10"/>
</signal>
<signal name="HTX0N">
<contactref element="U1" pad="V22"/>
<contactref element="U22" pad="2"/>
<contactref element="HDMI" pad="9"/>
<contactref element="U22" pad="9"/>
</signal>
<signal name="HTXCP">
<contactref element="U1" pad="W23"/>
<contactref element="U22" pad="4"/>
<contactref element="HDMI" pad="10"/>
<contactref element="U22" pad="7"/>
</signal>
<signal name="HTXCN">
<contactref element="U1" pad="W22"/>
<contactref element="U22" pad="5"/>
<contactref element="HDMI" pad="12"/>
<contactref element="U22" pad="6"/>
</signal>
<signal name="HCEC">
<contactref element="U1" pad="P23"/>
<contactref element="U23" pad="1"/>
<contactref element="HDMI" pad="13"/>
<contactref element="U23" pad="10"/>
</signal>
<signal name="HSCL">
<contactref element="U1" pad="R23"/>
<contactref element="U23" pad="2"/>
<contactref element="HDMI" pad="15"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="U23" pad="9"/>
</signal>
<signal name="HSDA">
<contactref element="U1" pad="R22"/>
<contactref element="U23" pad="4"/>
<contactref element="HDMI" pad="16"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="U23" pad="7"/>
</signal>
<signal name="HHPD">
<contactref element="U1" pad="P22"/>
<contactref element="U23" pad="5"/>
<contactref element="HDMI" pad="19"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="U23" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="T13"/>
<contactref element="C155" pad="1"/>
<contactref element="C157" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="U1" pad="R14"/>
<contactref element="C153" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="U1" pad="T14"/>
<contactref element="C154" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DQ16">
<contactref element="RM5" pad="2.1"/>
<contactref element="U3" pad="E3"/>
</signal>
<signal name="DQ17">
<contactref element="RM6" pad="2.1"/>
<contactref element="U3" pad="F7"/>
</signal>
<signal name="DQ18">
<contactref element="RM5" pad="3.1"/>
<contactref element="U3" pad="F2"/>
</signal>
<signal name="DQ19">
<contactref element="RM6" pad="3.1"/>
<contactref element="U3" pad="F8"/>
</signal>
<signal name="DQ20">
<contactref element="RM6" pad="4.1"/>
<contactref element="U3" pad="H3"/>
</signal>
<signal name="DQ21">
<contactref element="RM5" pad="4.1"/>
<contactref element="U3" pad="H8"/>
</signal>
<signal name="DQ22">
<contactref element="RM6" pad="1.1"/>
<contactref element="U3" pad="G2"/>
</signal>
<signal name="DQ23">
<contactref element="RM5" pad="1.1"/>
<contactref element="U3" pad="H7"/>
</signal>
<signal name="DQ24">
<contactref element="RM7" pad="2.1"/>
<contactref element="U3" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="DQ25">
<contactref element="RM8" pad="2.1"/>
<contactref element="U3" pad="C3"/>
</signal>
<signal name="DQ26">
<contactref element="RM7" pad="3.1"/>
<contactref element="U3" pad="C8"/>
</signal>
<signal name="DQ27">
<contactref element="RM8" pad="3.1"/>
<contactref element="U3" pad="C2"/>
</signal>
<signal name="DQ28">
<contactref element="RM8" pad="4.1"/>
<contactref element="U3" pad="A7"/>
</signal>
<signal name="DQ29">
<contactref element="RM7" pad="4.1"/>
<contactref element="U3" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="DQ30">
<contactref element="RM8" pad="1.1"/>
<contactref element="U3" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="DQ31">
<contactref element="RM7" pad="1.1"/>
<contactref element="U3" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="SDQS2">
<contactref element="R114" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="F3"/>
</signal>
<signal name="SDQS2_N">
<contactref element="R115" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="G3"/>
</signal>
<signal name="SDQS3">
<contactref element="R116" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="C7"/>
</signal>
<signal name="SDQS3_N">
<contactref element="R117" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="SDQM3">
<contactref element="R113" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="SDQM2">
<contactref element="R112" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="E7"/>
</signal>
<signal name="SCS0">
<contactref element="U2" pad="L2"/>
<contactref element="U3" pad="L2"/>
<contactref element="RM17" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="CPU-REF">
<contactref element="U1" pad="H3"/>
<contactref element="U1" pad="AA8"/>
<contactref element="U1" pad="Y5"/>
<contactref element="U1" pad="H4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C71" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="AA7"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$197">
<contactref element="U1" pad="M8"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="N9"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P9"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LDO4_2.8V">
<contactref element="U12" pad="11"/>
<contactref element="C187" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="E18"/>
<contactref element="C87" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="U1" pad="T9"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="C97" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="F1"/>
</signal>
<signal name="N$116">
<contactref element="U1" pad="F2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="C98" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="C106" pad="2"/>
<contactref element="C105" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P16"/>
</signal>
<signal name="N$115">
<contactref element="U1" pad="T16"/>
<contactref element="C107" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$121">
<contactref element="U1" pad="R15"/>
<contactref element="C108" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$133">
<contactref element="U1" pad="W20"/>
<contactref element="C110" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GNDA">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="C111" pad="1"/>
<contactref element="C112" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="R87" pad="2"/>
<contactref element="C113" pad="1"/>
<contactref element="C114" pad="1"/>
<contactref element="MIC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$176">
<contactref element="U1" pad="V20"/>
<contactref element="C111" pad="2"/>
<contactref element="C112" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MICM">
<contactref element="C110" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="C147" pad="1"/>
<contactref element="C148" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$122">
<contactref element="C113" pad="2"/>
<contactref element="C114" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="W21"/>
</signal>
<signal name="MICIN1">
<contactref element="U1" pad="AC20"/>
<contactref element="C161" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$187">
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="C147" pad="2"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MICIN2">
<contactref element="U1" pad="AC21"/>
<contactref element="MIC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HPOUTR">
<contactref element="U1" pad="W19"/>
<contactref element="L15" pad="1"/>
<contactref element="R133" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HPCOM">
<contactref element="U1" pad="AA20"/>
<contactref element="U1" pad="AA19"/>
<contactref element="L17" pad="1"/>
<contactref element="R135" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HPOUTL">
<contactref element="U1" pad="Y19"/>
<contactref element="L16" pad="1"/>
<contactref element="R134" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="AC19"/>
<contactref element="C120" pad="2"/>
<contactref element="C121" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="HEADPHONES" pad="5"/>
<contactref element="L17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="HEADPHONES" pad="2"/>
<contactref element="L16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="HEADPHONES" pad="3"/>
<contactref element="L15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$190">
<contactref element="U1" pad="T10"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TWI0-SCK">
<contactref element="U1" pad="A15"/>
<contactref element="U12" pad="2"/>
<contactref element="R75" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TWI0-SDA">
<contactref element="U1" pad="B15"/>
<contactref element="U12" pad="1"/>
<contactref element="R76" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TWI2-SCK">
<contactref element="U1" pad="C8"/>
<contactref element="UEXT1" pad="5"/>
<contactref element="R93" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TWI2-SDA">
<contactref element="U1" pad="C7"/>
<contactref element="UEXT1" pad="6"/>
<contactref element="R94" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UDM2">
<contactref element="U1" pad="R20"/>
<contactref element="USB_HOST" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="UDP2">
<contactref element="U1" pad="R21"/>
<contactref element="USB_HOST" pad="2.3"/>
</signal>
<signal name="N$192">
<contactref element="L8" pad="1"/>
<contactref element="C126" pad="+"/>
<contactref element="U10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$137">
<contactref element="U11" pad="3"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$193">
<contactref element="USB_HOST" pad="GND1"/>
<contactref element="USB_HOST" pad="GND2"/>
<contactref element="USB_HOST" pad="GND3"/>
<contactref element="USB_HOST" pad="GND4"/>
<contactref element="L11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$194">
<contactref element="L10" pad="2"/>
<contactref element="C137" pad="1"/>
<contactref element="USB_HOST" pad="2.1"/>
</signal>
<signal name="N$195">
<contactref element="C135" pad="+"/>
<contactref element="L10" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB2-DRV">
<contactref element="U11" pad="4"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="C134" pad="2"/>
<contactref element="C133" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="L16"/>
<contactref element="U1" pad="L15"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="C139" pad="2"/>
<contactref element="C138" pad="2"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="K16"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="SATA" pad="2"/>
<contactref element="C140" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="SATA" pad="3"/>
<contactref element="C141" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="SATA" pad="5"/>
<contactref element="C142" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$114">
<contactref element="SATA" pad="6"/>
<contactref element="C143" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SATA-TXP">
<contactref element="C140" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="T20"/>
</signal>
<signal name="SATA-RXP">
<contactref element="C143" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="U21"/>
</signal>
<signal name="SATA-TXM">
<contactref element="U1" pad="T21"/>
<contactref element="C141" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SATA-RXM">
<contactref element="C142" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="U20"/>
</signal>
<signal name="N$119">
<contactref element="U1" pad="V21"/>
<contactref element="R64" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$191">
<contactref element="C169" pad="2"/>
<contactref element="C168" pad="2"/>
<contactref element="R66" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="N15"/>
<contactref element="U1" pad="N16"/>
</signal>
<signal name="N$196">
<contactref element="C175" pad="2"/>
<contactref element="C173" pad="2"/>
<contactref element="R68" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="M16"/>
<contactref element="U1" pad="M15"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="C221" pad="1"/>
<contactref element="C220" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="5"/>
<contactref element="R66" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R71" pad="1"/>
<contactref element="2.5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VGA-G">
<contactref element="U1" pad="AC16"/>
<contactref element="RM24" pad="4.2"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="33"/>
<contactref element="VGA" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VGA-B">
<contactref element="U1" pad="AB16"/>
<contactref element="RM24" pad="3.2"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="35"/>
<contactref element="VGA" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VGA-R">
<contactref element="U1" pad="AC17"/>
<contactref element="RM24" pad="2.2"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="37"/>
<contactref element="VGA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD_D17">
<contactref element="LCD_CON" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="AA12"/>
</signal>
<signal name="LCD_D16">
<contactref element="LCD_CON" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="Y12"/>
</signal>
<signal name="LCD_D9">
<contactref element="LCD_CON" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="AC11"/>
</signal>
<signal name="LCD_D8">
<contactref element="LCD_CON" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="AB11"/>
</signal>
<signal name="LCD_D1">
<contactref element="LCD_CON" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="AC15"/>
</signal>
<signal name="LCD_D0">
<contactref element="LCD_CON" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="AB15"/>
</signal>
<signal name="PB10">
<contactref element="U1" pad="C11"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PH11/SDC3-DET#">
<contactref element="U1" pad="B3"/>
<contactref element="RM15" pad="4.1"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="UART7-TX">
<contactref element="U1" pad="E14"/>
<contactref element="UEXT2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="UART7-RX">
<contactref element="U1" pad="E13"/>
<contactref element="UEXT2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SPI1-MISO">
<contactref element="U1" pad="D14"/>
<contactref element="UEXT2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SPI1-MOSI">
<contactref element="U1" pad="E15"/>
<contactref element="UEXT2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SPI1-CLK">
<contactref element="U1" pad="E16"/>
<contactref element="UEXT2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SPI1-CS0">
<contactref element="U1" pad="E17"/>
<contactref element="R84" pad="1"/>
<contactref element="UEXT2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$220">
<contactref element="R74" pad="2"/>
<contactref element="C191" pad="1"/>
<contactref element="C193" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="W16"/>
</signal>
<signal name="N$221">
<contactref element="R72" pad="2"/>
<contactref element="C189" pad="1"/>
<contactref element="C190" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="W15"/>
</signal>
<signal name="N$222">
<contactref element="R71" pad="2"/>
<contactref element="C184" pad="1"/>
<contactref element="C186" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="W17"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U1" pad="AA16"/>
<contactref element="C192" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$223">
<contactref element="U1" pad="Y16"/>
<contactref element="C196" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$229">
<contactref element="LCD_CON" pad="33"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$230">
<contactref element="LCD_CON" pad="34"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$231">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="PE2">
<contactref element="U1" pad="D23"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PE1">
<contactref element="U1" pad="E22"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$232">
<contactref element="U8" pad="9"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="NAND_E" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI2-CS0">
<contactref element="R95" pad="1"/>
<contactref element="UEXT1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="L21"/>
</signal>
<signal name="SPI2-CLK">
<contactref element="UEXT1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="K21"/>
</signal>
<signal name="SPI2-MOSI">
<contactref element="UEXT1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="J21"/>
</signal>
<signal name="SPI2-MISO">
<contactref element="UEXT1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="J20"/>
</signal>
<signal name="UART6-TX">
<contactref element="U1" pad="C16"/>
<contactref element="UEXT1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="UART6-RX">
<contactref element="U1" pad="D16"/>
<contactref element="UEXT1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PI3">
<contactref element="U1" pad="B19"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PI0">
<contactref element="U1" pad="A20"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PI1">
<contactref element="U1" pad="B20"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PI2">
<contactref element="U1" pad="A19"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PI10">
<contactref element="U1" pad="C17"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PI11">
<contactref element="U1" pad="D17"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PE0">
<contactref element="U1" pad="E23"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PG0">
<contactref element="U1" pad="F20"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PG1">
<contactref element="U1" pad="E21"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PG2">
<contactref element="U1" pad="E20"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PG3">
<contactref element="U1" pad="D21"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PG4">
<contactref element="U1" pad="D20"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PG5">
<contactref element="U1" pad="C21"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PG6">
<contactref element="U1" pad="E19"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PG7">
<contactref element="U1" pad="C20"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PG8">
<contactref element="U1" pad="D19"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PG9">
<contactref element="U1" pad="C19"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PG10">
<contactref element="U1" pad="D18"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PG11">
<contactref element="U1" pad="C18"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PI14">
<contactref element="U1" pad="C15"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="PI15">
<contactref element="U1" pad="D15"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="PH27">
<contactref element="U1" pad="F4"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="40"/>
</signal>
<signal name="PH26">
<contactref element="U1" pad="F3"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="38"/>
</signal>
<signal name="PH25">
<contactref element="U1" pad="E4"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="36"/>
</signal>
<signal name="PH24">
<contactref element="U1" pad="E3"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="34"/>
</signal>
<signal name="PH23">
<contactref element="U1" pad="E2"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="39"/>
</signal>
<signal name="PH22">
<contactref element="U1" pad="E1"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="37"/>
</signal>
<signal name="PH21">
<contactref element="U1" pad="D3"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="35"/>
</signal>
<signal name="PH20">
<contactref element="U1" pad="D2"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="33"/>
</signal>
<signal name="PH19">
<contactref element="U1" pad="D1"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="31"/>
</signal>
<signal name="PH18">
<contactref element="U1" pad="C2"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="29"/>
</signal>
<signal name="PH17">
<contactref element="U1" pad="C1"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PH16">
<contactref element="U1" pad="B1"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PH15">
<contactref element="U1" pad="A1"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PH14">
<contactref element="U1" pad="B2"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PH13">
<contactref element="U1" pad="A2"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PH12">
<contactref element="U1" pad="C3"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PH10">
<contactref element="U1" pad="A3"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PH9">
<contactref element="U1" pad="D4"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PH7">
<contactref element="U1" pad="B4"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PH2/LED">
<contactref element="U1" pad="C6"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PH0">
<contactref element="U1" pad="A6"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC23">
<contactref element="U1" pad="G19"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="PC18">
<contactref element="U1" pad="F22"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="PC17">
<contactref element="U1" pad="F23"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PC16">
<contactref element="U1" pad="M21"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PB13">
<contactref element="U1" pad="B11"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PB12">
<contactref element="U1" pad="C9"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PB11">
<contactref element="U1" pad="C10"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PB8/SATA-PWR-EN">
<contactref element="U1" pad="A11"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="16"/>
<contactref element="R136" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="U1" pad="B12"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="U1" pad="A12"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="U1" pad="B13"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MIC1OUTN">
<contactref element="U1" pad="AC23"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="MIC1OUTP">
<contactref element="U1" pad="AC22"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="FMINL">
<contactref element="U1" pad="Y20"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="FMINR">
<contactref element="U1" pad="Y21"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="LINEINL">
<contactref element="U1" pad="AB20"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="LINEINR">
<contactref element="U1" pad="AB21"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="TVIN0">
<contactref element="U1" pad="AC18"/>
<contactref element="C181" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="TVIN1">
<contactref element="U1" pad="AB18"/>
<contactref element="C183" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="TVIN2">
<contactref element="U1" pad="AA17"/>
<contactref element="C185" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="TVIN3">
<contactref element="U1" pad="Y17"/>
<contactref element="C188" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="TVOUT3">
<contactref element="U1" pad="AB17"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="LRADC1">
<contactref element="U1" pad="AB22"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="ODT1">
<contactref element="U1" pad="J3"/>
<contactref element="ODT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADBG">
<contactref element="U1" pad="N8"/>
</signal>
<signal name="SDBG1">
<contactref element="U1" pad="R8"/>
</signal>
<signal name="SDBG0">
<contactref element="U1" pad="P8"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U12" pad="12"/>
<contactref element="C178" pad="1"/>
<contactref element="R69" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDQ0">
<contactref element="U1" pad="AB4"/>
<contactref element="RM1" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ1">
<contactref element="U1" pad="AC7"/>
<contactref element="RM2" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ2">
<contactref element="U1" pad="AC4"/>
<contactref element="RM1" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ3">
<contactref element="U1" pad="AB8"/>
<contactref element="RM2" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ4">
<contactref element="U1" pad="AC8"/>
<contactref element="RM2" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ5">
<contactref element="U1" pad="AB5"/>
<contactref element="RM1" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ6">
<contactref element="U1" pad="AB7"/>
<contactref element="RM2" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ7">
<contactref element="U1" pad="AC3"/>
<contactref element="RM1" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ8">
<contactref element="U1" pad="AB2"/>
<contactref element="RM3" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ9">
<contactref element="U1" pad="Y1"/>
<contactref element="RM4" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ10">
<contactref element="U1" pad="AC2"/>
<contactref element="RM3" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ11">
<contactref element="U1" pad="Y2"/>
<contactref element="RM4" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ12">
<contactref element="U1" pad="AA1"/>
<contactref element="RM4" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ13">
<contactref element="U1" pad="AB3"/>
<contactref element="RM3" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ14">
<contactref element="U1" pad="W2"/>
<contactref element="RM4" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ15">
<contactref element="U1" pad="AC1"/>
<contactref element="RM3" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ16">
<contactref element="U1" pad="N1"/>
<contactref element="RM5" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ17">
<contactref element="U1" pad="T2"/>
<contactref element="RM6" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ18">
<contactref element="U1" pad="N2"/>
<contactref element="RM5" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ19">
<contactref element="U1" pad="U1"/>
<contactref element="RM6" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ20">
<contactref element="U1" pad="U2"/>
<contactref element="RM6" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ21">
<contactref element="U1" pad="P1"/>
<contactref element="RM5" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ22">
<contactref element="U1" pad="T1"/>
<contactref element="RM6" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ23">
<contactref element="U1" pad="M2"/>
<contactref element="RM5" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ24">
<contactref element="U1" pad="L1"/>
<contactref element="RM7" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ25">
<contactref element="U1" pad="H1"/>
<contactref element="RM8" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ26">
<contactref element="U1" pad="L2"/>
<contactref element="RM7" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ27">
<contactref element="U1" pad="H2"/>
<contactref element="RM8" pad="3.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ28">
<contactref element="U1" pad="J1"/>
<contactref element="RM8" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ29">
<contactref element="U1" pad="M1"/>
<contactref element="RM7" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ30">
<contactref element="U1" pad="G2"/>
<contactref element="RM8" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="SDQ31">
<contactref element="U1" pad="K2"/>
<contactref element="RM7" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U1" pad="V1"/>
<contactref element="R118" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK#">
<contactref element="U1" pad="V2"/>
<contactref element="R119" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCKE0">
<contactref element="U1" pad="N3"/>
<contactref element="RM20" pad="3.1"/>
</signal>
<signal name="SCKE1">
<contactref element="U1" pad="J4"/>
<contactref element="SCKE1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SRST">
<contactref element="U1" pad="AA6"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SDQM0">
<contactref element="U1" pad="AC6"/>
<contactref element="R110" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SDQM1">
<contactref element="U1" pad="W1"/>
<contactref element="R111" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SDQM2">
<contactref element="U1" pad="R2"/>
<contactref element="R112" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SDQM3">
<contactref element="U1" pad="G1"/>
<contactref element="R113" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SDQS0">
<contactref element="U1" pad="AB6"/>
<contactref element="R106" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SDQS0#">
<contactref element="U1" pad="AC5"/>
<contactref element="R107" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SDQS1">
<contactref element="U1" pad="AB1"/>
<contactref element="R108" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SDQS1#">
<contactref element="U1" pad="AA2"/>
<contactref element="R109" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SDQS2">
<contactref element="U1" pad="R1"/>
<contactref element="R114" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SDQS2#">
<contactref element="U1" pad="P2"/>
<contactref element="R115" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SDQS3">
<contactref element="U1" pad="K1"/>
<contactref element="R116" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ODT0">
<contactref element="U1" pad="AA5"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SDQS3#">
<contactref element="U1" pad="J2"/>
<contactref element="R117" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DDR_VREF">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="M8"/>
<contactref element="U2" pad="H1"/>
<contactref element="U3" pad="M8"/>
<contactref element="U3" pad="H1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VOL+_BUT">
<contactref element="R96" pad="2"/>
<contactref element="R97" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="6"/>
<contactref element="VOL+" pad="1_1"/>
</signal>
<signal name="VOL-_BUT">
<contactref element="R97" pad="2"/>
<contactref element="R98" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="8"/>
<contactref element="VOL-" pad="1_1"/>
</signal>
<signal name="MENU_BUT">
<contactref element="R98" pad="2"/>
<contactref element="R99" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="10"/>
<contactref element="MENU" pad="1_1"/>
</signal>
<signal name="SEARCH_BUT">
<contactref element="R99" pad="2"/>
<contactref element="R100" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="12"/>
<contactref element="SEARCH" pad="1_1"/>
</signal>
<signal name="ESC_BUT">
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="R102" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="16"/>
<contactref element="ESC" pad="1_1"/>
</signal>
<signal name="ENTER_BUT">
<contactref element="R102" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="18"/>
<contactref element="ENTER" pad="1_1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U12" pad="19"/>
<contactref element="C146" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB14">
<contactref element="U1" pad="A10"/>
<contactref element="RM25" pad="3.1"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PB15">
<contactref element="U1" pad="B10"/>
<contactref element="RM25" pad="2.1"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="PB16">
<contactref element="U1" pad="A9"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="30"/>
</signal>
<signal name="PB17">
<contactref element="U1" pad="B9"/>
<contactref element="RM25" pad="1.1"/>
<contactref element="GPIO-3" pad="32"/>
</signal>
<signal name="UBOOT_SEL">
<contactref element="U1" pad="W8"/>
<contactref element="RECOVERY" pad="2_1"/>
</signal>
<signal name="SD_VCC1">
<contactref element="L5" pad="2"/>
<contactref element="C56" pad="2"/>
<contactref element="C115" pad="2"/>
<contactref element="SD/MMC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$161">
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="SD/MMC2" pad="CD"/>
</signal>
<signal name="SDC3-CMD">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="SD/MMC2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="A18"/>
</signal>
<signal name="SDC3-CLK">
<contactref element="SD/MMC2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="B18"/>
</signal>
<signal name="SDC3-D0">
<contactref element="RM15" pad="2.1"/>
<contactref element="SD/MMC2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="A17"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="FET2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R103" pad="2"/>
<contactref element="FET3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VGA_HSYNC">
<contactref element="FET3" pad="3"/>
<contactref element="R104" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="29"/>
<contactref element="VGA" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VGA_VSYNC">
<contactref element="FET2" pad="3"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="31"/>
<contactref element="VGA" pad="4"/>
</signal>
<signal name="HOME_BUT">
<contactref element="R100" pad="2"/>
<contactref element="HOME" pad="1_1"/>
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="GPIO-1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GPIO3">
<contactref element="U12" pad="3"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="39"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="U12" pad="5"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="37"/>
</signal>
<signal name="GPIO1">
<contactref element="U12" pad="18"/>
<contactref element="GPIO-2" pad="35"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U7" pad="15"/>
<contactref element="RM10" pad="3.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA0">
<contactref element="U1" pad="W4"/>
<contactref element="RM17" pad="4.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA1">
<contactref element="U1" pad="R4"/>
<contactref element="RM19" pad="4.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA2">
<contactref element="U1" pad="U4"/>
<contactref element="RM18" pad="4.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA3">
<contactref element="U1" pad="M4"/>
<contactref element="RM20" pad="2.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA4">
<contactref element="U1" pad="Y4"/>
<contactref element="RM16" pad="2.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA5">
<contactref element="U1" pad="N4"/>
<contactref element="RM20" pad="4.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA6">
<contactref element="U1" pad="V4"/>
<contactref element="RM17" pad="2.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA7">
<contactref element="U1" pad="M3"/>
<contactref element="RM20" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA8">
<contactref element="U1" pad="AA3"/>
<contactref element="RM16" pad="3.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA9">
<contactref element="U1" pad="P4"/>
<contactref element="RM19" pad="2.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA10">
<contactref element="U1" pad="L3"/>
<contactref element="RM21" pad="3.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA11">
<contactref element="U1" pad="W3"/>
<contactref element="RM17" pad="3.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA12">
<contactref element="U1" pad="P3"/>
<contactref element="RM19" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA13">
<contactref element="U1" pad="Y3"/>
<contactref element="RM16" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA14">
<contactref element="U1" pad="R3"/>
<contactref element="RM19" pad="3.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SBA0">
<contactref element="U1" pad="K3"/>
<contactref element="RM21" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SBA1">
<contactref element="U1" pad="L4"/>
<contactref element="RM21" pad="4.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SBA2">
<contactref element="U1" pad="K4"/>
<contactref element="RM21" pad="2.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SCAS">
<contactref element="U1" pad="U3"/>
<contactref element="RM18" pad="3.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SWE">
<contactref element="U1" pad="T3"/>
<contactref element="RM18" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SCS0">
<contactref element="U1" pad="V3"/>
<contactref element="RM17" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SRAS">
<contactref element="U1" pad="T4"/>
<contactref element="RM18" pad="2.1"/>
</signal>
<signal name="PB2/PWM0">
<contactref element="U1" pad="A14"/>
<contactref element="LCD_CON" pad="36"/>
</signal>
<signal name="SDC3-D3">
<contactref element="U1" pad="B16"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="SD/MMC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDC3-D1">
<contactref element="U1" pad="B17"/>
<contactref element="SD/MMC2" pad="8"/>
<contactref element="RM15" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="SDC3-D2">
<contactref element="U1" pad="A16"/>
<contactref element="RM15" pad="3.1"/>
<contactref element="SD/MMC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="DDR3_SA15">
<contactref element="U1" pad="AA4"/>
<contactref element="RM16" pad="4.1"/>
</signal>
<signal name="SA15">
<contactref element="U2" pad="M7"/>
<contactref element="U3" pad="M7"/>
<contactref element="RM16" pad="4.2"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="U8" pad="38"/>
<contactref element="VPS+" pad="2"/>
<contactref element="VPS-" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TSD_D3">
<contactref element="U8" pad="27"/>
<contactref element="R126" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TSD_CMD">
<contactref element="U8" pad="33"/>
<contactref element="R128" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NAND_DQS">
<contactref element="U8" pad="35"/>
<contactref element="R129" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TSD_CLK">
<contactref element="U8" pad="40"/>
<contactref element="R127" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TSD_D2">
<contactref element="U8" pad="45"/>
<contactref element="R124" pad="2"/>
<contactref element="R125" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TSD_D1">
<contactref element="U8" pad="46"/>
<contactref element="R123" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TSD_D0">
<contactref element="U8" pad="47"/>
<contactref element="R122" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C144" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="26"/>
</signal>
<signal name="NRBO/NRB1">
<contactref element="R132" pad="1"/>
<contactref element="R131" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C116" pad="1"/>
<contactref element="R130" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="UART0" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U12" pad="27"/>
<contactref element="R120" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R136" pad="1"/>
<contactref element="C216" pad="1"/>
<contactref element="R138" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R137" pad="2"/>
<contactref element="FET4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="5V_SATA_PWR" pad="1"/>
<contactref element="C197" pad="2"/>
<contactref element="C213" pad="2"/>
<contactref element="FET4" pad="3"/>
<contactref element="5V_E_SATA" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
