(module POWERDI-123 (layer F.Cu) (tedit 55804BC1)
  (fp_text reference REF** (at 0 8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value POWERDI-123 (at 0 -7) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.6 0) (size 0.9 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 2.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model /home/aleph/workspace/Lulzbot_Custom_PCB/layout/modules/packages3d/POWERDI-123.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.394 0.394 0.394))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
