(module SOT-669 (layer F.Cu) (tedit 553508DD)
  (attr smd)
  (fp_text reference SOT-669 (at 0 -8.49884) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 2.99974) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.905 0) (size 0.70104 1.15062) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 0) (size 0.70104 1.15062) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 0) (size 0.70104 1.15062) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 0) (size 0.70104 1.15062) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -3.9243) (size 4.699 4.59994) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
