(module TACT_SW_6MM_SMT (layer F.Cu) (tedit 599DE6BC)
  (fp_text reference SMD (at 0 5.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TACT_SW_6MM_SMT (at 0 -4.9) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 4 -2.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4 -2.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -4 2.2) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4 2.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
